19-2.帯域制限情報・制御（WAN1）
WANポート帯域制限機能は、WANポート1でのみ動作します。
WANポート2では動作しませんので注意して下さい。
帯域制限設定について
WANポート帯域制限設定を行った場合、全てのパケットは制限した帯域内で処理されます。
優先ルーティング設定 と併用した場合は、制限した帯域内で優先処理が行われます。
帯域制限情報・制御との違い
「WANポートの設定」の中の「WANポート1 動作モード・帯域制限設定」にある 帯域制限設定 と本画面は、設定画面の構成は同じですが動作が異なります。
| 「帯域制限情報・制御（WAN1）」（本画面）で操作を行った場合
| 設定の更新/再起動を行わなくても、設定がリアルタイムで反映されます。 ただし、NetGenesisを再起動（電源のOFF/ONも含む）すると設定は消去されます。 （起動時に「WANポート1 動作モード・帯域制限設定」が読み込まれます。）
| 「WANポート1 動作モード・帯域制限設定」で設定を行った場合
| 設定を行った後、設定の更新/再起動を行わないと設定は反映されません。 設定の更新/再起動を行った後は、NetGenesisを再起動しても設定は消えません。 （設定内容を保持します。）
帯域制限情報・制御の操作方法について説明します。 本画面で設定内容を変更することにより、リアルタイムでWANポート1の帯域制限機能の有効/無効を切り替えたり、設定値を変更することができます。 以下の手順で操作を行って下さい。
設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［帯域制限情報・制御（WAN1）］をクリックして下さい。 「帯域制限情報・制御」画面が開きます。
この時点で表示されるのは、WANポート1帯域制限の現在の動作（設定）状況です。
以降、「帯域制限情報・制御」画面の表示内容を上から順番に説明します。
| 「上り方向 帯域制限機能（シェーピング）を使用する」 （チェックボックス）
| WANポートの帯域制限機能の有効/無効を切り替えます。
| 帯域制限速度
| 帯域の上限速度を設定します。
| 帯域制限動作を適用（ボタン）
| 上記で行った設定を動作に反映させる場合は、クリックして下さい。
| 元に戻す（ボタン）
| 上記で行った設定を元に戻す場合、クリックして下さい。
| 最新の状態に更新（ボタン）
| 現在のWANポートの帯域制限機能の動作状況を表示します。
＊ | 本画面で行った設定は、NetGenesisの再起動（電源のOFF/ONも含む）を行うと消去されます。
| （起動時は「17-1.WANポート1 帯域制限設定」の設定内容が読み込まれます。）
| 設定内容を固定（NetGenesisの再起動をしても消去されないように）する場合は、「17-1.WANポート1 帯域制限設定」を行って下さい。
19.制御・情報表示 へ戻る