19.制御・情報表示
「制御・情報表示」について説明します。 「制御・情報表示」には、以下の項目があります。
| 19-1.PPPoEポート情報・制御
| PPPoEポートの情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoEポート情報・制御」画面について説明します。
| 19-2.帯域制限情報・制御（WAN1）
| WANポート1の帯域制限の状態表示や、NetGenesisの再起動を行わずにWANポート1 帯域制限設定をリアルタイムに変更する「帯域制限情報・制御」について説明します。
| 19-3.WANポート情報
| WANポートの情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（IPアドレスの解放・再取得の操作等）、WANポートのリンク速度を動的に（設定の更新・再起動を行わずに）変更を行う「WANポート情報」画面について説明します。
| 19-4.DHCPサーバーIPアドレス割り当て情報
| DHCPサーバー機能が割り当てているIPアドレスの情報表示を行う「DHCPサーバーIPアドレス割り当て情報」画面について説明します。
| 19-5.DMZホスト制御
| DMZホスト機能の「転送先IPアドレス」の設定や、DMZホスト機能の有効・無効の切り替えを行う「DMZホスト制御」画面について説明します。
| 19-6.回線冗長化 情報・制御
| デフォルトゲートウェイポートの情報表示・手動切り替えを行う「回線冗長化 情報・制御」画面について説明します。
| 18-7.UPnPポートマッピング一覧
| UPnP対応機器やUPnP対応ソフトウェアがNetGenesisに登録したポートマッピング情報を、確認・消去する「UPnPポートマッピング一覧」画面について説明します。
| 18-8.SYSLOG表示
| プロバイダとの回線接続状態を確認したい場合等に役立つ、「SYSLOG表示」画面について説明します。