セッションキープアライブ機能の設定 セッションキープアライブ機能の設定について説明します。 意図しない回線切断（回線障害や工事等）が発生した際、「セッションキープアライブ機能」によって自動的に再接続が行われ、接続を維持することが可能です。 工場出荷値の場合、以下のように動作します。
セッションキープアライブ機能 工場出荷値
・セッションキープアライブ機能を使用する | ：チェックあり
・発行回数 | ：6回
・発行間隔（時間:分:秒） | ：0:00:30（30秒）
特に変更する必要が無い場合、工場出荷値のままでお使い下さい。
セッションキープアライブ機能の設定を行う際の注意
■ | セッションキープアライブ機能の設定値を変更する際は、それぞれ使用環境に応じた適切な値を設定して下さい。
| 設定を誤ると回線の再接続に時間がかかる等、問題が発生する場合があります。
| 仮に問題等が発生したとしても、当社は一切その責任を負いません。
| お客様ご自身の責任において設定を行って下さい。
■ | セッションキープアライブ機能を無効にすると、意図しない回線切断（回線障害や工事等）が発生しても再接続は行われませんので注意して下さい。
| 回線の再接続を行う場合は「NetGenesisの再起動」を行う必要があります。
| 詳しくは 20.ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動 を参照して下さい。
| セッションキープアライブ機能を使用する
| 工場出荷値は［セッションキープアライブ機能を使用する］にチェックが入っています。
| セッションキープアライブ機能を使用しない（無効にする）場合、チェックを外して下さい。
| 特に変更する必要が無い場合、このまま「チェックあり」の状態でお使い下さい。
| 発行回数
| 工場出荷値は「6」（回）です。
| 回線事業者等のPPPoEサーバーへ "PPP Echo Request" を定期的に（次項「発行間隔」の設定値）発行し、ここで設定した回数連続で応答が無い場合、回線の切断＆再接続を行います。
| 特に変更する必要が無い場合、このまま「6」の状態でお使い下さい。
| （6回連続でPPPoEサーバーから応答が無い場合、回線の切断＆再接続を行います。）
| 設定を変更する場合は「1〜100」の間の数値を半角数字で設定して下さい。
| 発行間隔
| 工場出荷値は「0:00:30」（30秒）です。
| 回線事業者等のPPPoEサーバーへ "PPP Echo Request" を、ここで設定した間隔（時間）毎に発行します。
| 特に変更する必要が無い場合、このまま「0:00:30」の状態でお使い下さい。
| （30秒毎にPPPoEサーバーへ "PPP Echo Request" を発行します。）
| 設定を変更する場合は「0:00:30（30秒）〜1:00:00（1時間）」の間の数値を半角数字で設定して下さい。
直前に表示したページへ戻る