1-3.各部の名称と各機器との接続 NetGenesisの前面（モニタランプ）と背面（コネクタ類）の名称と、各機器との接続方法について説明します。
| 各部の名称
| 各機器との接続
1.はじめに へ戻る
各部の名称 NetGenesisの各部の名称について説明します。 以下を参照して下さい。
| 各部の名称
| 前面（モニタランプ）
POWER | ： | NetGenesis の起動状態、及び筐体内温度の状態を表します。
・橙点灯 | ： | 起動中、再起動中
・緑点灯 | ： | 起動完了
・赤点滅（1000ms間隔） | ： | 筐体内温度がNOTICE設定値以上
・赤点滅（200ms間隔） | ： | 筐体内温度がWARNING設定値以上
チェック！
| 工場出荷状態では筐体内温度チェック機能は無効です。 筐体内温度チェック機能の設定については、16-5.筐体内温度チェック設定 を参照して下さい。
ALERT | ： | 回線冗長化の状態、及びIPマスカレードセッションテーブルの状態を表します。
・消灯 | ： | メインポートで動作中、もしくは回線冗長化機能が無効
・橙点灯 | ： | バックアップポートで動作中
・橙点滅（500ms間隔） | ： | 全てのバックアップポートが未接続
・赤点滅（200ms間隔） | ： | Case1） | IPマスカレード有効時、同時処理最大セッション数（16384）に達した。 この場合、SYSLOGメッセージに"IP Masquerade session table full"が出力されます。
Case2） | NAT変換時、FTPプロトコルの同時処理最大セッション数（512）に達した。 この場合、SYSLOGメッセージに"NAT: Session table full"が出力されます。
LAN1〜8 | ： | 各LANポートの状態を表します。
・上段橙点灯 | ： | 1000Mbpsでリンク中
・上段緑点灯 | ： | 10/100Mbpsでリンク中
・下段緑点灯 | ： | リンク中
・下段緑点滅 | ： | 通信中
WAN1、2 | ： | 各WANポートの状態を表します。
・上段橙点灯 | ： | 1000Mbpsでリンク中
・上段緑点灯 | ： | 10/100Mbpsでリンク中
・下段緑点灯 | ： | リンク中
・下段緑点滅 | ： | 通信中
STATUS1、2 | ： | 各WANポートのステータスを表します。
・消灯 | ： | WANポートが未使用設定
・緑点灯 | ： | 全てのPPPoEセッションが接続完了 もしくはDHCPクライアントによるIPアドレス取得完了
・赤点滅（500ms間隔） | ： | 全てのPPPoEセッションが未接続 もしくはDHCPクライアントによるIPアドレス未取得
・緑点滅（500ms間隔） | ： | いずれかのPPPoEセッションが未接続
・橙点滅（200ms間隔） | ： | 優先ルーティング設定が有効で、かつ高優先度パケットが通信中（STATUS1のみ）
チェック！
| IPアドレス固定（IPアドレス固定/アンナンバード/ローカルルータ）設定の場合、設定の更新/再起動が完了した時点で緑点灯状態になります。
参考：LEDの点滅間隔について
LEDの点滅間隔については、以下を参考にして下さい。
1000ms間隔 | 500ms間隔 | 200ms間隔
| 背面（各コネクタ、RESETスイッチ）
POWER | ： | 電源アダプター用コネクタです。 付属の専用電源アダプターを接続します。
チェック！
| 必ず本製品付属の専用電源アダプターを使用して下さい。 専用電源アダプター以外を使用すると、動作不良や故障の原因となります。
LAN1〜8 | ： | LANポート1〜8です。
→ | ツイストペアケーブルを使用して、パソコンのイーサネットボードや他のHUB等と接続します。
※ | ツイストペアケーブルのストレート/クロスを自動的に判別・切り替えを行います。
WAN1、2 | ： | WANポート1、WANポート2です。
→ | ツイストペアケーブルを使用して、ケーブルモデム・ADSLモデム・メディアコンバータ・ONU等（回線終端装置）と接続します。（※）
| （ローカルルータとして使用する場合、別ネットワークのHUB等のネットワーク機器と接続します。）
※ | ツイストペアケーブルのストレート/クロスを自動的に判別・切り替えを行います。
CONSOLE | ： | 使用しません。
RESET | ： | NetGenesis の設定を工場出荷値に戻すためのボタンです。
→ | 細い棒等でRESETボタンを押したまま、電源をONにすることにより、NetGenesis の設定が工場出荷値に戻ります。
● | 電源をONにした後、RESETボタンを前面POWERランプが緑点灯するまで押し続けて下さい。
| 各機器との接続
| 以下のように NetGenesis と 各機器を接続して下さい。
■ | 1000Mbpsで通信を行う場合は、カテゴリ5eかカテゴリ6のツイストペアケーブルを使用して下さい。
■ | LAN1〜LAN8ポート、WAN1、WAN2ポートは、ツイストペアケーブルのストレート/クロスを自動的に判別・切り替えを行います。
NetGenesis のLANポートIPアドレスを変更する場合
−アンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合等−
NetGenesis のLANポートIPアドレスを工場出荷値（192.168.0.1/24）（※）から変更する場合（NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更する場合）、必ず 既存のLANにNetGenesisを追加する手順 を参照して下さい。
※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
先頭へ戻る