参　考
NetGenesisのDHCPサーバーへの接続を許可するためのIPフィルタ情報
ファイアウォール（IPフィルタ）の設定を「設定されていないIPフレームは遮断（CUT）する」に設定し、かつNetGenesisのDHCPサーバーを使用する（パソコンのTCP/IP設定を「自動取得」に設定する）場合、以下のIPフィルタ情報の設定（追加）が必要となります。 （NetGenesisのDHCPサーバーへの接続を許可するためのIPフィルタ情報。）
Action | PASS（透過） | IN | any | OUT | any
IP/Mask ： | Src． | −（空欄） | Dst． | −（空欄） | AND/OR | −
Port No．： | Src． | 67/68 | Dst． | 67/68 | AND/OR | OR
DNS QTYPE： | −（空欄）
Protocol ： | UDP | Flags | −（未設定）

株式会社マイクロリサーチ