Q. | NTT東日本/西日本のVoIPアダプター（テレフォニーアダプタ）を使用するために必要な設定は？
A. | NetGenesisのLAN内で、NTT東日本/西日本のVoIPアダプター（テレフォニーアダプタ）を使用するためには、NetGenesisのUPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能を有効にする必要があります。(工場出荷値：有効）
| NetGenesisのUPnP機能については以下を参照して下さい。
| 12-3.UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定
チェック！
| UPnP機能は、WANポート1（PPPoEクライアント接続の場合は"WANポート1に設定したPPPoEポート１（セッション１）"）でのみ動作します。 WANポート2、及びPPPoEセッション２〜４では動作しませんので注意して下さい。
チェック！
| VoIPアダプターの接続方法やIP電話初期設定の手順等については、VoIPアダプターに付属の資料やNTTのホームページ等を参照して下さい。
Q&A一覧 へ戻る