16-5.筐体内温度チェック設定 温度センサーにより筐体内の温度を定期的にチェックする、筐体内温度チェック設定について説明します。
チェック！
| 本機能によりチェックされる温度は、筐体内の温度です。
3. 設定画面のメニューの「その他の設定」から［筐体内温度チェック設定］をクリックして下さい。 「筐体内温度チェック機能を使用する」にチェックを入れて下さい。 温度を設定して下さい。
   | NOTICEレベル筐体内温度 | ： | NOTICE（注意）レベルの温度を設定します。
   | WARNINGレベル筐体内温度 | ： | WARNING（警告）レベルの温度を設定します。
   チェック！
   | 「WARNINGレベル筐体内温度」は「NOTICEレベル筐体内温度」より高く設定して下さい。
   POWERランプの点滅について
   筐体内温度が設定温度以上になった場合、POWERランプが以下のように点滅します。
   NOTICEレベル筐体内温度以上 赤点滅（1000ms間隔） | WARNINGレベル筐体内温度以上 赤点滅（200ms間隔）
5. チェック間隔を入力して下さい。 筐体内温度が手順3で設定した設定温度以上になった際にSYSLOGを送出するする場合、チェックを入れて下さい。
   SYSLOGについて
   ■ | 筐体内温度が「NOTICEレベル筐体内温度」以上になった場合「LOG_NOTICE]で、「WARNINGレベル筐体内温度」以上になった場合「LOG_WARNING」でSYSLOGが送出されます。
   | SYSLOG表示例） LOG_NOTICE TMP: Temperature(45.525) LOG_WARNING TMP: Temperature(52.625)
   ■ | 筐体内温度チェック機能に関するSYSLOGを送出するには、SYSLOG設定で「LOG_NOTICE]、「LOG_WARNING」にチェックを入れる必要があります。
   | SYSLOGの設定については、13-3.SYSLOG設定 を参照して下さい。
設定が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
16.その他の設定 へ戻る