13-3.SYSLOG設定 SYSLOGの設定について説明します。 SYSLOGとは、システムで発生したイベントや情報等をシステムのメッセージとして表示/記録する機能です。 ネットワークを介したシステムメッセージは、UDPのポート514を使用して送受信されます。
NetGenesisにおけるSYSLOGの位置付け
NetGenesisは以下の目的でSYSLOGを使用します。
| ISP等から付与されたIPアドレス等の確認。
| 通信切断要因の確認。
| その他。
SYSLOGの設定、及び実際に表示されるメッセージの内容等については、以下を参照して下さい。
SYSLOG設定の手順
SYSLOGの表示
SYSLOG送出フォーマット
13.LANポートの設定 へ戻る
1. SYSLOG設定の手順 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「LANポートの設定」の中の、［SYSLOG設定］をクリックして下さい。
   「NetGenesisの設定」画面の［SYSLOG表示］を使用する場合
   「NetGenesisの設定」画面の［SYSLOG表示］を使用してSYSLOGを表示する場合、「SYSLOG機能を使用する」や「ホストIPアドレス」の設定（以降の2〜3の設定）に関係なく表示されます。
   （［メッセージタイプ］でチェックを入れたSYSLOGが表示されます。）
   「NetGenesisの設定」画面の［SYSLOG表示］を使用する場合は 4（メッセージタイプの選択） へ進んで下さい。
   注意： | 「NetGenesisの設定」画面の［SYSLOG表示］では、SYSLOGを記録（ファイルに保存）することはできません。
3. ［SYSLOG機能を使用にする］にチェックを入れて下さい。 ［ホストIPアドレス］欄には、SYSLOG情報を受け取る（表示する）パソコンのIPアドレスを半角数字で入力します。
   メ モ
   | ・ | パソコンでSYSLOG情報を受け取るためには、SYSLOG受信・表示ソフトウェアが別途必要となります。
   ・ | ファシリティーコードは「LOG_USER」固定です。
   既存のLAN環境に応じて以下のように設定して下さい。
   | SYSLOG情報を特定のパソコンで受け取る場合
   → | SYSLOG情報を受け取るパソコンのIPアドレスを入力して下さい。
   | 入力するIPアドレスは、NetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワーク内のIPアドレスにして下さい。（NetGenesisのLANポートIPアドレスが工場出荷値の場合、IPアドレス「192.168.0.2〜192.168.0.254」の範囲内。）
   ［ホストIPアドレス］に設定するIPアドレスについての補足
   SYSLOGを受け取るパソコンのIPアドレスを指定する場合、DHCPサーバーから付与されないIPアドレスを指定して下さい。
   DHCPサーバーから付与されるIPアドレスを指定した場合、LAN内のパソコンの起動順番によって各パソコンのIPアドレスが変わりますので、特定のパソコンを指定することができません。
   よって、SYSLOGを正しく受け取れないことがあります。
   LAN内の全てのパソコンのIPアドレスをDHCPサーバーから取得している場合、次項の「SYSLOG情報をLAN内の各パソコンへ同報配信する場合」を参照して下さい。
   | SYSLOG情報をLAN内の各パソコンへ同報配信する場合
   → | 「255.255.255.255」を入力して下さい。
   | LAN内の全てのパソコンのIPアドレスをDHCPサーバーから取得している場合や、使用しているパソコンのIPアドレスがわからない場合、この設定を行うと良いでしょう。
   | SYSLOG情報は、NetGenesisが接続されている同一LAN内（※）に同報配信されます。
   | SYSLOG表示プログラムを使用することにより、LAN内の複数のパソコンでSYSLOGの同時受信が可能になります。
   SYSLOGの同報配信先について
   NetGenesisと同一セグメントのLANにのみSYSLOGが同報配信されます。
   NetGenesisのLANポートIPアドレスが工場出荷値の場合、IPアドレス「192.168.0.1〜192.168.0.254」へ同報配信されます。
［メッセージタイプ］欄の中から、送出する（表示する）SYSLOGのメッセージタイプを選択して下さい。 どのメッセージタイプを送出すれば良いか分からない場合、［LOG_WARNING］、［LOG_NOTICE］、［LOG_INFO］の3つをチェックして下さい。 （他の4つについては現在未対応です。） 設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でSYSLOG設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
13-3.SYSLOG設定 へ戻る
SYSLOGの表示 SYSLOGを受信・表示するために必要な手順について説明します。 NetGenesisのSYSLOGの設定を行って設定を更新・再起動すると、LAN内にSYSLOGメッセージが送出されます。
メ モ
| 「NetGenesisの設定」画面の［SYSLOG表示］を使用する場合、19-8.SYSLOG表示 を参照して下さい。
SYSLOGの表示を行う場合、ISP等との回線接続を行う前にSYSLOG受信・表示ソフトウェアを起動して下さい。
回線接続の作業を行った（接続に失敗した）後にSYSLOG受信・表示を起動しても、必要な情報が表示されませんので、注意して下さい。
SYSLOG受信・表示の手順
SYSLOG受信・表示ソフトウェアを起動する。 （NetGenesisの設定を行う前に起動する。）
↓
WWWブラウザを起動する。 （NetGenesisの設定画面へログオンする。）
↓
「NetGenesisの設定」画面が表示される。
↓
［LANポートの設定］の［SYSLOG設定］をクリックする。
↓
SYSLOG設定を行う。
↓
NetGenesisの設定を更新・再起動する。
↓
SYSLOG受信・表示ソフトウェアに SYSLOGメッセージが表示される。 （更新完了後、NetGenesisが回線接続を行う。）
※ | 表示されるSYSLOGメッセージの内容については、SYSLOG送出フォーマット を参照して下さい。
13-3.SYSLOG設定 へ戻る