11-1.IPマスカレードテーブル設定 IPマスカレードテーブルの設定について説明します。
IPマスカレードテーブル設定を行う際の注意
■ | UDPポート1024番以降を設定する際は、LAN→WANへのUDP通信用として、少なくとも16384（個）以上のUDPポートを確保して下さい。
＊ | "UDPポート1024〜65535番" という設定を行わないで下さい。
| IPマスカレードテーブルに設定したUDPポートは、WAN→LANへのUDP通信用となり、LAN→WANのUDP通信では使用できません。
| 詳しくは こちら を参照して下さい。
■ | 契約しているISPによっては、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しないソフトウェアがあります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
| NetGenesisのLAN内のWWWサーバーをインターネット側へ公開する場合やネットワークゲームを行う場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
■ | TCP、UDP、ICMP、GRE、ESP、EtherIP以外のプロトコルを設定することはできません。
■ | DHCPクライアントもしくはIPアドレス固定（1〜16個）でIPマスカレードテーブル設定を利用する場合、スタティックルーティング設定 でIPマスカレードテーブル設定を利用するWANポートをデフォルトゲートウェイに設定する必要があります。
| PPPoEポート１〜４はデフォルトゲートウェイに設定されていなくても、IPマスカレードテーブル設定を利用できます。
| 回線冗長化機能により、デフォルトゲートウェイが切り替わった場合は、そのWANポートでIPマスカレードテーブル設定が利用できます。
WANポート、PPPoEポートの動作モード設定で、以下を選択した場合、本設定は不要です。
◆ | PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）　［NAT/IPマスカレード変換有効］
・ | ISPから取得したグローバルIPアドレスが2〜16個で、NAT変換によってサーバー公開等を行う場合。
| （IPマスカレード変換されるグローバルIPアドレスでサーバー公開等を行う場合は、本設定が必要です。）
◆ | PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）　［IPアドレス変換無効］
◆ | IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）　［NAT/IPマスカレード変換有効］
・ | ISPから取得したグローバルIPアドレスが2〜16個で、NAT変換によってサーバー公開等を行う場合。
| （IPマスカレード変換されるグローバルIPアドレスでサーバー公開等を行う場合は、本設定が必要です。）
◆ | IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）　［IPアドレス変換無効］
◆ | ローカルルータ　［IPアドレス変換無効］
IPマスカレードテーブルとは、「インターネット側から発信されたIPフレームを、プロトコルやポート番号に応じてLAN内の特定のIPアドレスへ転送する機能」です。 この機能により、NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用することや、ネットワークゲームを行うこと等が可能となります。 以下の内容を参照して下さい。
概要
設定手順
11-1-1.設定例
→ | 以下のような場合の設定例について説明します。 必要に応じて参照して下さい。
WWWサーバーをインターネット側へ公開する例
FTPサーバーをインターネット側へ公開する例
ネットワークゲームを行う例
WANポート1とWANポート2でWWWサーバーを公開する例
WAN側からNetGenesisの設定を行う例
11-1-2.VPNプロトコル（IPsecとPPTP）の扱い
→ | LAN内のパソコンでPPTP（※）、またはIPsecによるVPNプロトコルの通信を行う場合に必要な設定について説明します。
※ | LAN内でPPTPサーバーを運用する場合（WAN側→LAN側へのPPTP通信）、IPマスカレードテーブル設定が必要です。
| LAN内からWAN側のPPTPサーバーへ接続する場合（LAN側→WAN側へのPPTP通信）、IPマスカレードテーブル設定は不要です。 （WANポートの動作モード・詳細設定、またはPPPoE動作モード・詳細設定で「PPTP変換の設定」を行う必要があります。）
11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− へ戻る
概要 IPマスカレードテーブルの概要、DMZホスト機能との違い等について説明します。 （NetGenesisのWAN側でIPアドレスを1つ自動取得、または1つ固定の場合を元に説明します。）
| IPマスカレードテーブルの設定が不要な場合
| 通常、IPマスカレードを使用してインターネットのホームページを閲覧したり、メールの送受信を行う場合（NetGenesisのLAN内からインターネットへ接続が開始される場合）、IPマスカレードテーブルの設定を行う必要はありません。
| IPマスカレードテーブルの設定が必要な場合
| インターネット側からNetGenesisのLAN内へ接続が開始された場合、インターネット側からはNetGenesisのIPアドレス（WANポート）しか見えないため（LAN内のプライベートIPアドレスはインターネット側からは見えないため）、接続することができません。
| 例えば、LAN内のパソコンでWWWサーバーを運用する場合や、LAN内のパソコンでネットワーク対戦ゲームを行う場合、上記のようにインターネット側からNetGenesisのLAN内へ接続が開始されることになります。
→ | すなわち、IPマスカレードの初期状態（IPマスカレードテーブル・未設定の状態）では、LAN内のパソコンでWWWサーバーを運用したり、ネットワーク対戦ゲームを行うことはできません。
| IPマスカレードテーブル設定は、インターネット側から接続が開始されるIPフレーム（プロトコル・ポート番号）を、NetGenesisがLAN内の特定のパソコン（IPアドレス）へ正しく送るように制御（ルーティング）するための設定です。
→ | IPマスカレードテーブル設定を行うことにより、インターネット側からNetGenesisのLAN内へ接続が開始された場合でも、上記のように接続が可能になります。
| DMZホスト機能との違い・ファイアウォールとの関係
| NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用したり、ネットワーク対戦ゲームを行うためには、「IPマスカレードテーブル」の設定を行う方法と「DMZホスト機能」の設定を行う方法の2通りがあります。
| それぞれの違いは以下の通りです。
DMZホスト機能 | IPマスカレードテーブル
・ | プロトコルやポート番号の設定が不要。 （設定はIPマスカレードテーブルよりも容易。）
・ | プロトコルやポート番号の設定が必要。 （設定はDMZホスト機能よりも難しい。）
・ | 転送先に設定できるパソコン・IPアドレスは1つのみ。
・ | プロトコル・ポート番号ごとに転送先を設定できる。 （プロトコル、ポート番号が異なれば、複数の転送先を設定可能。）
・ | 転送先を変更可能。 （「DMZホスト制御」画面にて設定可能。）
・ | 転送先はプロトコル・ポート番号ごとに固定設定。
・ | 転送先に設定したパソコン・IPアドレスについては、セキュリティが低下する。 （インターネット側から通信が開始される全てのIPフレームが転送されるため、インターネット側から容易にアクセス可能になる。）
・ | インターネット側から通信が開始されたIPフレームのプロトコル・ポート番号がIPマスカレードテーブルに未設定の場合、IPマスカレードによって遮断される。
| また、IPマスカレードテーブルとDMZホスト機能、ファイアウォールの関係は、以下の図のようになっています。
| （DMZホスト機能・有効時）
チェック！
| IPマスカレードテーブルの設定で特定のプロトコル・ポート番号をLAN内の特定のIPアドレスへ送るように設定しても、ファイアウォール（IPフィルタ）の設定でそのプロトコル・ポート番号を遮断（WAN側→LAN側）するように設定した場合、インターネット側（WAN側）からLAN側へのアクセスはできません。
（WAN側から通信が開始されるIPフレームは「IPマスカレードテーブル」→「ファイアウォール」の順番に処理されます。）
11-1.IPマスカレードテーブル設定 へ戻る
設定手順 IPマスカレードテーブル設定（テーブル情報の設定）について説明します。 設定画面メニューの「WANポートの設定」の中の、［IPマスカレードテーブル設定］をクリックして下さい。
IPマスカレードテーブル設定を行う際の注意
■ | UDPポート1024番以降を設定する際は、LAN→WANへのUDP通信用として、少なくとも16384（個）以上のUDPポートを確保して下さい。
＊ | "UDPポート1024〜65535番" という設定を行わないで下さい。
| IPマスカレードテーブルに設定したUDPポートは、WAN→LANへのUDP通信用となり、LAN→WANのUDP通信では使用できません。
| ◆WAN→LAN：WAN側から通信開始 ◆LAN→WAN：LAN側から通信開始
| NetGenesisはIPマスカレード変換時、LAN→WANへのUDP通信において、送信元ポート1024〜65535番を使用します。
| このため、IPマスカレードテーブルに "UDPポート1024〜65535番" を設定すると、LAN→WANへのUDP通信で使用可能なUDPポートが無くなってしまい、様々な問題が発生します。
例） | LAN側からDNS名前解決ができなくなり、LAN側のパソコンからホームページへアクセスできなくなる。
| この問題を回避するためには、前述の通り「16384（個）以上のUDPポートを、LAN→WANへのUDP通信のために確保する（IPマスカレードテーブルに設定しない）」ようにして下さい。
| 以下の例を参考にして下さい。
例1） | ◆プロトコル：UDP | ◆先頭ポート番号：1024
| ◆変換IPアドレス：xxx.xxx.xxx.xxx | ◆終了ポート番号：40000
→ | 《問題なし》
・WAN→LANで使用可能なUDPポート | ： | 1024〜40000番
・LAN→WANで使用可能なUDPポート | ： | 40001〜65535番
例2） | ◆プロトコル：UDP | ◆先頭ポート番号：1024
| ◆変換IPアドレス：xxx.xxx.xxx.xxx | ◆終了ポート番号：65535
→ | 《問題あり》
・WAN→LANで使用可能なUDPポート | ： | 1024〜65535番
・LAN→WANで使用可能なUDPポート | ： | 無し
| UDPポート1024番以降が全てIPマスカレードテーブル（WAN→LANへのIPマスカレード変換）用になるため、LAN→WANで使用可能なUDPポートが無くなってしまう。
| （＝LAN→WANへのUDP通信ができない。）
■ | IPマスカレードテーブルの設定を行うにあたって、使用するソフトウェア（ネットワークゲーム等）の以下の情報が必要となります。
使用するプロトコル | TCPプロトコルかUDPプロトコルか等
ポート番号 | プロトコルの使用するポート番号xxxx等
| 詳しくは、使用するソフトウェアのマニュアル等を参照して下さい。
■ | TCP、UDP、ICMP、GRE、ESP、EtherIP以外のプロトコルを設定することはできません。
■ | IPマスカレードテーブルの設定が必要なソフトウェアによっては、LAN内の複数台のパソコンで同時使用ができないものがあります。
| あらかじめご了承下さい。
■ | インターネット（WAN）側からNetGenesisのLAN内のパソコンへ接続する場合、NetGenesisのWAN側のIPアドレスを指定して下さい。
◆ | 動作モードが「DHCPクライアント・IPアドレス自動取得」の場合、19-3.WANポート情報 を参照してWAN側のIPアドレスを調べて下さい。
◆ | 動作モードが「PPPoEクライアント・IPアドレス自動取得」の場合は、19-1.PPPoEポート情報・制御 を参照してWAN側のIPアドレスを調べて下さい。
◆ | 動作モードが「PPPoE セッション１ IPアドレス固定（1〜16個）」または「IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）」の場合、動作モードの詳細設定画面内の「WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス」を指定して下さい。
■ | 各ポートに登録可能なテーブル情報数は最大32個です。
| （PPPoE ポート１〜４・各32個、WANポート1・32個、WANポート2・32個）
設定箇所は動作モードによって異なります。 IPマスカレードテーブルを設定するポートの「対象動作モード」欄を確認して下さい。 以下の手順でテーブル情報（エントリ）の登録を行って下さい。 （以降、PPPoE ポート１に登録する例です。）
メ モ
| 複数固定IPアドレス変換機能（NAT/IPマスカレード）を使用する場合、［WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス］に対してIPマスカレードテーブルが有効になります。
2. 登録リスト ［変換IPアドレス］欄右下の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「IPマスカレードテーブル リスト追加・編集」画面が表示されます。 対象とするプロトコルの設定を行います。 ［▼］をクリックし、候補の中から選択して下さい。
   TCP or UDP | TCPプロトコルとUDPプロトコルを対象とします。
   TCP | TCPプロトコルを対象とします。
   UDP | UDPプロトコルを対象とします。
   ICMP | ICMPプロトコルを対象とします。
   ESP | ESPプロトコルを対象とします。
   EtherIP | EtherIPプロトコルを対象とします。
3. 先頭ポート番号と終了ポート番号の設定を行います。 それぞれの入力欄に、［プロトコル］欄で選択したプロトコルのポート番号を半角英数字で入力して下さい。 1つのポート番号のみを指定する場合、［先頭ポート番号］と［終了ポート番号］欄に同じポート番号を入力して下さい。
   メ モ
   | ［プロトコル］欄で［ICMP］、［ESP］、［EtherIP］を選択した場合、ポート番号の設定は不要です。
   ウェルノウンポート一覧について
   ウェルノウンポートについてはプロトコル名またはサービス名での入力も可能です。
   （NetGenesisの設定画面と別のウィンドウが開きます。「ウェルノウンポート一覧」画面はコピーが可能です。）
4. 変換IPアドレスの設定を行います。 ［変換IPアドレス］欄に、LAN内のルーティング先パソコンのIPアドレスを入力して下さい。 例えば、LAN内のパソコンでネットワークゲームを行う場合や、WWWサーバーを運用する場合、そのパソコンのIPアドレスを入力します。
   チェック！
   ［変換IPアドレス］欄にIPアドレスを指定する場合、DHCPサーバーから付与されないIPアドレスを指定して下さい。
   DHCPサーバーから付与されるIPアドレスを指定した場合、LAN内のパソコンの起動順番によって各パソコンのIPアドレスが変わりますので、特定のパソコンを指定することができません。
   実際に設定する際は、既存のLANに合わせて設定して下さい。
5. 全ての設定が完了しましたら、［追加］ボタンをクリックして下さい。 入力したテーブル情報がリストに追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
全ての設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
11-1.IPマスカレードテーブル設定 へ戻る