8-2-4.IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）設定 「アンナンバード（unnumbered）」の各設定について説明します。
必要な設定が完了しましたら こちら の操作（設定の保存）を行って下さい。
| WAN側ネットワークの設定
| （NetGenesisの）WAN側ネットワークの設定について説明します。
| （ISPから取得した固定IPアドレスに応じて設定します。）
| DNS情報の設定
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）の設定について説明します。
| WANポートのMTU/MRUの設定 〔WANポート側 ジャンボフレームの設定〕
| WANポート側 MTU/MRUの設定について説明します。
・ | WANポート側でジャンボフレームを有効にする場合、本設定が必要となります。
必要な設定が完了しましたら以下の操作を行い、「IPアドレス固定・ アンナンバード（unnumbered）設定」画面の［設定］ボタンをクリックし、設定を保存して下さい。 8-3.スタティックルーティング設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う へ戻る