15-1.QoS設定
任意の通信を優先させるための設定について説明します。
本設定を行うことにより、外部公開用サーバーの通信を優先させることや、特定のパソコンの通信を優先させること等が可能となります。
ポートベース優先度を設定した例）
・ | 通信速度が遅い回線では、QoSの効果が低減する可能性があります。
・ | 極めて高い負荷が発生した場合、QoSの効果が低減する可能性があります。
【 設定画面と設定項目 】
メニューの「HUBポートの設定」の中の［QoS設定］をクリックして下さい。 「QoS設定」画面が開きます。
以降、「外部公開用サーバー（L1（LAN1）ポート）の通信（データ送信）を "優先度：高" とし、WAN側へ優先して送信する例」を元に、各設定項目について説明します。
| ［QoS機能を使用する］
| QoS機能を使用する場合、チェックを入れて下さい。
| ［QoSモード］
| ［▼］をクリックしてQoSモードを選択して下さい。
| ポートベース | ： | HUBの各ポート毎に優先度を割り当てます。
| タグベース | ： | 端末側から送信される（L1（LAN1）〜L8（LAN8）ポートが受信した）パケット中の「IEEE 802.1p QoSタグ」によって、優先度を割り当てます。 「QoSタグが無いフレーム」の場合、「ポートベース」の優先度になります。
| ［優先度の設定］
| ［QoSモード］で「ポートベース」を選択した場合の優先度を設定します。 ［▼］をクリックして "高" "中" "通常" "低" を選択して下さい。
| L1〜L8 | ： | HUBのLAN1〜LAN8ポートです。
＊ | QoSモードで［タグベース］を選択した場合、QoSタグのプライオリティ値によって、4段階の優先度となります。 「QoSタグが無いフレーム」の場合、上記の各ポートの優先度になります。
| ［送信スケジュールの設定］
| ［▼］をクリックして送信スケジュール（優先度："高" "中" "通常" "低" の送信比率）を選択して下さい。
| 一定比率 | ： | "高：中：通常：低" を 8：4：2：1 の比率で送信します。
| 高 優先 | ： | "高" のフレームを先に送信します。（"中 通常 低" は送信されません。） "高" のフレームが無い場合、"中：通常：低" を 4：2：1 の比率で送信します。
| 高 中 優先 | ： | "高" のフレームを先に送信し、"高" のフレームが無い場合は "中" のフレームを送信します。（"通常 低" は送信されません。） "高" と "中" のフレームが無い場合、"通常：低" を 2：1 の比率で送信します。
| 常に優先 | ： | 常に優先度の高いフレームを先に送信します。 優先度の高いフレームを送信している間、優先度の低いフレームは送信されません。
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15.HUBポートの設定 へ戻る