WANポート（スタティックルーティング設定） WANポートのスタティックルーティング設定について説明します。
はじめに
■ | デフォルトゲートウェイポートに設定できるポートは一つだけです。
| 複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定することはできませんので注意して下さい。
| 複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定した場合、設定画面の上からデフォルトゲートウェイとして動作します。 PPPoEポート1＞PPPoEポート2＞PPPoEポート3＞PPPoEポート4＞WANポート1＞WANポート2＞LANポート
| 例えば、PPPoEポート1とWANポート2をデフォルトゲートウェイに設定した場合、PPPoEポート1がデフォルトゲートウェイとして動作します。 （WANポート2はデフォルトゲートウェイとして動作しません。）
■ | メインポートは必ずデフォルトゲートウェイに設定して下さい。
| メインポートとして動作させるポートは、必ず「デフォルトゲートウェイに設定する」にチェックを入れて下さい。
スタティックルーティングの設定方法は以下の2通りがあります。
| WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する
| NetGenesisのLANポートと異なるネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、全てゲートウェイに指定したIPアドレス（WANポート・デフォルトゲートウェイ）宛に送ります。
| WANポートにルーティングテーブルを設定する
| 特定のネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、ゲートウェイに指定したIPアドレス（他のルータ等）宛に送ります。
メ モ
| デフォルトゲートウェイとルーティングテーブルを併用することも可能です。 その場合、ルーティングテーブルが優先されます。
RIP機能について
他のルータの中にRIP対応のルータがある場合、NetGenesisのRIP機能（※）を使用することが可能です。
RIP機能の設定については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。
※ | WAN側へのRIP広告動作が有効となる動作モードは「ローカルルータ」のみです。
| （他の動作モードの場合、動作保証外となります。）
14-1.スタティックルーティング設定 へ戻る
WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する 「WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する」設定について説明します。
デフォルトゲートウェイについて
■ | デフォルトゲートウェイポートに設定できるポートは一つだけです。
| 複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定することはできませんので注意して下さい。
| 複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定した場合、設定画面の上からデフォルトゲートウェイとして動作します。 PPPoEポート1＞PPPoEポート2＞PPPoEポート3＞PPPoEポート4＞WANポート1＞WANポート2＞LANポート
| 例えば、PPPoEポート1とWANポート2をデフォルトゲートウェイに設定した場合、PPPoEポート1がデフォルトゲートウェイとして動作します。 （WANポート2はデフォルトゲートウェイとして動作しません。）
■ | メインポートは必ずデフォルトゲートウェイに設定して下さい。
| メインポートとして動作させるポートは、必ず「デフォルトゲートウェイに設定する」にチェックを入れて下さい。
以下の手順で設定を行って下さい。 （以下、WANポート１の例です。）
メ モ
| 実際に設定する際は、既存のLANやISPからの情報等に合わせて設定して下さい
1. 「WANポートのスタティックルーティング設定」の中の、［WAN ポートをデフォルトゲートウェイに設定する］にチェックが入っていること、及び［ゲートウェイ］欄にIPアドレス（※1・※2）が入っていることを確認して下さい。
   ※1： | WANポートの動作モードを「IPアドレス固定（1〜16個）」または「アンナンバード（unnumbred）」に設定した場合、「WAN側 ネットワークの設定」欄の中の［デフォルトゲートウェイ］欄に入力したIPアドレスが表示されます。
   ※2： | WANポートの動作モードを「ローカルルータ」に設定した場合、「WAN側 IPアドレスの設定」欄の中の［デフォルトゲートウェイ］欄に入力したIPアドレスが表示されます。
2. メトリック（ルーティングの優先順位）の設定を行います。
   | LAN内にルータがNetGenesis 1台のみの場合 そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   | LAN内に他のルータがある場合（RIP機能と併用）
   ・ | NetGenesisを最優先にする場合、そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   ・ | 他のルータ等を優先させる場合、環境に応じてメトリック値を選択して下さい。
※RIP機能については 13-4.RIP設定 を参照して下さい。 以上で「WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する」の設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
WANポート（スタティックルーティング設定） へ戻る
WANポートにルーティングテーブルを設定する 「WANポートにルーティングテーブルを設定する」設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 （以下、WANポート１の例です。）
メ モ
| 登録可能なルーティング情報（テーブル）数は最大16個です。
2. 「WANポート ルーティングテーブル 登録リスト」の［メトリック］欄右下の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「WANポート ルーティングテーブル リスト追加・編集」画面が表示されます。 宛先のネットワークを［IPアドレス/サブネット］（※）欄に入力して下さい。
   ※ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
4. ［ゲートウェイ］欄に、ゲートウェイのIPアドレス（他のルータのIPアドレス等）を入力して下さい。 メトリック（ルーティングの優先順位）の設定を行います。
   | ［ゲートウェイ］に設定したルータ以外、ルーティング先がない場合 そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   | ［ゲートウェイ］に設定したルータ以外にも、ルーティング先がある場合（RIP機能と併用）
   ・ | ［ゲートウェイ］に設定したルータを最優先にする場合、そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   ・ | 他のルータ等を優先させる場合、環境に応じてメトリック値を選択して下さい。
5. ※RIP機能については 13-4.RIP設定 を参照して下さい。 ［追加］ボタンをクリックして下さい。 入力したルーティングテーブル情報が登録リストに追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
以上で「WANポートにルーティングテーブルを設定する」の設定は完了です。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
WANポート（スタティックルーティング設定） へ戻る