ハードウェア仕様
分　類 | 項　目 | 仕　様
WANポート | ポート数 | 2ポート 10Base-T/100Base-TX：AUTO MDI/MDI-X対応 1000Base-T：Master/Slave対応
規　格 | IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x Flow Control CSMA/CD
コネクタ形状 | 8ピン モジュラー （RJ-45・メス）
通信速度 | 10/100Mbps 全二重/半二重 自動認識 1000Mbps 全二重 自動認識
＊ | 固定設定可能
帯域制限 | 上り方向　25/50/75/100/200/300/400/500/600/700/800/900Mbps （シェーピング機能対応）
LANポート | ポート数 | 8ポート 10Base-T/100Base-TX：AUTO MDI/MDI-X対応 1000Base-T：Master/Slave対応
規　格 | IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x Flow Control CSMA/CD
コネクタ形状 | 8ピン モジュラー （RJ-45・メス）
通信速度 | 10/100Mbps 全二重/半二重 自動認識 1000Mbps 全二重 自動認識
＊ | 固定設定可能
スイッチング方式 | ストア&フォワード
バッファメモリ | 128KB
MACアドレス テーブル | 1024エントリー 自動学習
付加機能 |
・ | ポートベースQoS/タグベースQoS機能
・ | ポートベースVLAN/タグベースVLAN/マルチプルVLAN機能
・ | 速度制限機能
・ | ミラーリング機能
電　源 | 外部電源 （ACアダプター） | 入力 ： 100VAC 50/60Hz
出力 ： 12VDC 2A
消費電力 | 約12W以下
筐　体 | 外形寸法 | 224W) × 154(D) × 45(H) mm （金属筐体・本体のみ・突起部除く）
重　量 | 約1100g （MR-GL2000本体のみ）
環境条件 | 温　度 | 0〜40℃
湿　度 | 25〜85%
RoHS指令 | 対応
付録 へ戻る