4-4.スタティックルーティング設定 PPPoEポートのスタティックルーティング設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 「ルーティングの設定」の中の、［スタティックルーティング設定］をクリックして下さい。 「スタティックルーティング設定」画面が表示されます。 PPPoEポート1（セッション1）をメインポートとして使用する場合 「PPPoE ポート1（セッション１）」欄の「PPPoEポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックを入れて下さい。 「PPPoE ポート1（セッション１）」以外の「デフォルトゲートウェイに設定する」チェックを外して下さい。 PPPoEポート1（セッション1）をバックアップポートとして使用する場合 「PPPoE ポート1（セッション１）」欄の「PPPoEポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックを外して下さい。 メインポートとして動作させるポートの「デフォルトゲートウェイに設定する」チェックを入れて下さい。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でスタティックルーティング設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定の更新・NetGenesisの再起動が完了した後、4-5.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る
4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する へ戻る