10-3.回線冗長化 情報・制御 デフォルトゲートウェイの情報表示・手動切り替えを行う「回線冗長化 情報・制御」画面について説明します。 （説明内容は 19-6.回線冗長化 情報・制御 と同じです。） 以下の手順で操作を行って下さい。
設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［回線冗長化 情報・制御］をクリックして下さい。 「回線冗長化 情報・制御」画面が開きます。
この時点で表示されるのは、回線冗長化機能の現在の動作状況です。
以降、「回線冗長化 情報・制御」画面の表示内容を説明します。
| 現在のデフォルトゲートウェイ ポート
| 現在デフォルトゲートウェイとして動作しているポートを表示します。 回線冗長化機能が設定されていない場合、「無効」と表示されます。
チェック！
| メインポートやバックアップポートの指定に間違いがある場合も「無効」と表示されます。
| メインポートへ戻す（ボタン）
| デフォルトゲートウェイポートをメインポートへ戻します。
| バックアップポートへ切り替える（ボタン）
| デフォルトゲートウェイポートをバックアップポートへ切り替えます。 バックアップポートが複数設定されている場合は、ボタンをクリックするたびに、次のバックアップポートに切り替わります。 バックアップポートが設定されていない場合、ボタンを押しても切り替わりません。
チェック！
| メインポートが接続状態でバックアップポートに切り替えた場合、[メインポートへ戻す]ボタンをクリックしない限りメインポートへは戻りません。
| 最新の情報に更新（ボタン）
| 「回線冗長化 情報・制御」画面を更新します。
10.回線冗長化を行う へ戻る