4-1.フレッツ（PPPoE）簡単設定 フレッツ（PPPoE）簡単設定 について説明します。 フレッツ（PPPoE）簡単設定 は、フレッツ 光ネクスト や Bフレッツ、フレッツ・ADSL、eo光等、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダへ接続するために、最低限必要な設定のみを行います。
＊ | プロバイダから（PPPoEクライアントによって）IPアドレスを自動取得します。
フレッツ（PPPoE）簡単設定 を行う際の注意
| フレッツ（PPPoE）簡単設定 を行うと、「フレッツ（PPPoE）簡単設定」で設定した内容以外、工場出荷値に戻ります。
| （NetGenesisのLANポートIPアドレスが「192.168.0.1/24」に戻る、SYSLOGの設定がクリアされる等、それまでに行った設定が工場出荷値に戻ります。）
| フレッツ（PPPoE）簡単設定 を行うと、PPPOEポート1（セッション1）の接続設定がWANポート1に設定されます。
| フレッツ（PPPoE）簡単設定 を行うと、スタティックルーティング設定は「PPPoEポート1（セッション1）」がデフォルトゲートウェイとして設定されます。
| プロバイダから固定IPアドレスを取得している場合、「フレッツ（PPPoE）簡単設定」では設定を行うことができません。
| プロバイダから固定IPアドレスを取得している場合は 6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う を参照して下さい。
NetGenesisの全ての設定を工場出荷値に戻すと同時に、以下の設定を行います。
フレッツ（PPPoE）簡単設定 で設定する内容
接続情報 （アカウント） の設定 | ユーザー名 |
・ | プロバイダから指定された接続アカウント、ユーザーID等。
パスワード パスワード再入力 |
・ | プロバイダから指定されたパスワード。
DNS情報 の設定 | プライマリDNS セカンダリDNS |
・ | プロバイダから提供された資料等にDNS情報がない場合（ユーザー名・パスワードのみ）、「プライマリDNS」「セカンダリDNS」の設定は不要です。
スタティックルーティング の設定 （自動設定※） | PPPoEポート１ WANポート１ |
・ | 「PPPoEポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに使用する」にチェックが入ります。
・ | 「WANポート１をデフォルトゲートウェイに使用する」のチェックが外れます。
※ | 自動的に設定されます。（フレッツ（PPPoE）簡単設定画面上には表示されません。）
| WANポート1の動作モードは「PPPoEクライアント」に設定されます。
| 上記の接続情報（アカウント）やDNS情報は「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得」に設定されます。
| 接続情報（アカウント）やDNS情報以外の「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得」の設定は、全て工場出荷値になります。
| スタティックルーティング設定は、PPPoEポート1（セッション1）がデフォルトゲートウェイに設定されます。
PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得 工場出荷値 一覧
設定項目名 | 工場出荷値
ニックネーム（接続名称）の設定 | ニックネーム（接続名称） | PPPoE1 connection
接続情報（アカウント）の設定 オプション設定 | 接続先サーバー名 | （空欄）
サービス名 | （空欄）
MTUの設定 | MSS CLAMPを使用する | チェックあり（有効）
MTU値 | 1454
回線接続方法の設定 | − | 常時接続
セッションキープアライブ機能の設定 | セッションキープアライブ機能を使用する | チェックあり（有効）
発行回数 | 6回
発行間隔 | 0:00:30 （30秒）
DMZホスト機能の設定 | DMZホスト機能を使用する | チェックなし（無効）
IPアドレス変換の設定 | セッション情報保持時間 | 3分
PPTP変換の設定 | チェックなし（無効）
DNS情報の設定 | WAN側から取得したDNS情報を優先する | チェックあり（有効）
AutoDNS機能を使用する | チェックあり（有効）
2. フレッツ（PPPoE）簡単設定 を行う場合は、以下の手順で行って下さい。 設定画面のメニューの［フレッツ（PPPoE）簡単設定］をクリックして下さい。 以下の確認画面が表示されます。
   | 「フレッツ（PPPoE）簡単設定」を行う場合
   → | 「はい」をクリックして下さい。 3 へ進んで下さい。
   チェック！
   | 「はい」をクリックした時点で、NetGenesisの設定が工場出荷値に戻ります。
   設定を元の状態（「はい」をクリックする前の状態）に戻したい場合、NetGenesisの電源を入れ直すか、NetGenesisの再起動を行って下さい。
   NetGenesisの再起動については 20.ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動 を参照して下さい。
   | 「フレッツ（PPPoE）簡単設定」を行わない場合
   → | 「いいえ」をクリックして下さい。
   | 前に操作を行っていた画面に戻ります。（NetGenesisの設定は変わりません。）
3. 「フレッツ（PPPoE）簡単設定」画面が表示されます。 プロバイダ等から提供された資料等を元に、各設定を行って下さい。
   【 接続情報（アカウント）の設定 】
   | ユーザー名
   | パスワード パスワード再入力
   → | プロバイダ等から提供された資料等を元に設定を行って下さい。
   チェック！
   | 「ユーザー名」は「xxxxx＠xxxxx.ne.jp」等、"＠" を含めて全て入力して下さい。
   半角大文字と小文字を間違えないように注意して下さい。
   大文字と小文字を間違えるとプロバイダ等と接続できません。
   −備考：入力可能な文字数−
   ユーザー名 | 64文字
   パスワード パスワード再入力 | 64文字
   ※半角文字に換算。
   【 DNS情報の設定 】
   | プライマリDNS
   | セカンダリDNS
   → | プロバイダ等から提供された資料等にDNSサーバーの情報がある場合は、必ず設定して下さい。
   | DNSサーバーの情報がない場合は空欄でかまいません。
   メ モ
   | プロバイダ等から提供された資料等にDNSサーバーの情報が無い場合、PPPoEサーバー側がDNSサーバーのIPアドレスを自動付与しています。
   （NetGenesisが自動取得しますので、［プライマリDNS］［セカンダリDNS］ともに設定不要です。）
設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上で フレッツ（PPPoE）簡単設定 は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定内容の変更手順
フレッツ（PPPoE）簡単設定 で設定した内容を変更する場合は、以下の手順で行って下さい。
左のメニューの［WANポート1 動作モード・帯域設定］ （WANポートの設定）をクリックする。
↓
「WANポート1 動作モード・帯域設定」画面の 「PPPoE クライアント」欄の中の 「IPアドレス自動取得 / IPアドレス固定（1〜16個）/ ・・・」 を選択して ［詳細設定］ボタンをクリックする。
↓
「PPPoEポート 動作モード設定」画面の 「PPPoE ポート１（セッション１）を使用する」欄の中の 〔 IPアドレス自動取得 ［IPマスカレード変換有効］ 〕 を選択して ［セッション１ 詳細設定］ボタンをクリックする。
↓
「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得」 設定画面が表示される。
直前に表示したページへ戻る
4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する へ戻る