7-4.WANポート情報 （WANポートの）DHCPクライアントがDHCPサーバーから自動取得したIPアドレス等の情報を確認する「WANポート情報」について説明します。
チェック！
| 本項目では「WANポートのDHCPクライアントがIPアドレスの取得に成功したか否かの確認」についてのみ説明します。
「WANポート情報」の詳細については 19-3.WANポート情報 を参照して下さい。
設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［WANポート情報］をクリックして下さい。
［DHCPクライアント］欄が「使用」になっていること、及び「IPアドレス/サブネット」や「デフォルトゲートウェイ」、「プライマリDNS」等の情報が表示されていることを確認して下さい。 表示されていない場合（「IPアドレス/サブネット」が空欄になっている等）、1〜2分程度経過した後に［最新の情報に更新］ボタンをクリックしてみて下さい。
チェック！
| WANポートをデフォルトゲートウェイに設定していない場合、デフォルトゲートウェイ欄は「0.0.0.0」と表示されます。
それでも「IPアドレス/サブネット」が空欄になっている場合、以下の内容を確認して下さい。 Q.インターネットへ接続できない。〜 DHCPクライアント使用時 〜
直前に表示したページへ戻る
7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する へ戻る