10-2.回線冗長化設定例 回線冗長化の設定例について説明します。
10-2-1.複数のPPPoEクライアント接続で回線冗長化を行う
| WANポート１、WANポート2、それぞれに「PPPoEクライアント接続 IPアドレス自動取得」の設定を行います。 WANポート1をメインポート、WANポート2をバックアップポートとして設定する例です。
・ | PPPoE接続のインターネット回線を2本用意し、WANポート1、WANポート2にそれぞれに接続します。
・ | 通常のインターネット接続はWANポート1（PPPoEセッション1)で行います。
・ | WANポート1の回線切断を検知した場合、デフォルトゲートウェイをWANポート2（PPPoEセッション2)に切り替えます。
10-2-2.PPPoEクライアント接続とDHCPクライアント接続で回線冗長化を行う
| WANポート１に「PPPoEクライアント接続 IPアドレス自動取得」の設定を行い、WANポート2に「DHCPクライアント IPアドレス自動取得」の設定を行います。 WANポート1をメインポート、WANポート2をバックアップポートとして設定する例です。
・ | WANポート1にPPPoE接続のインターネット回線を接続します。
・ | WANポート2にDHCPクライアント接続のインターネット回線を接続します。
・ | 通常のインターネット接続はWANポート1（PPPoEセッション1)で行います。
・ | WANポート1の回線切断を検知した場合、デフォルトゲートウェイをWANポート2に切り替えます。
10.回線冗長化を行う へ戻る