15.HUBポートの設定
「HUBポートの設定」について説明します。 「HUBポートの設定」には、以下の設定項目があります。
| 15-1.QoS設定
| 任意の通信を優先させるための設定です。
| 15-2.速度制限設定
| 各LANポートの送信速度（L1（LAN1）〜L8（LAN8） → 端末）に制限を設けるための設定について説明します。
| 15-3.VLAN設定
| LANポートを複数のグループへ分割するための設定です。
| 15-4.ミラーリング設定
| 任意のポートをミラーリング（データコピー）するための設定です。
| この設定により、任意のポートの通信をモニタリングすることが可能となります。
| 15-5.ポート設定
| HUBポートとWANポートのハードウェア設定（PHY制御）です。
| 各ポートのリンク速度やフロー制御、HUBポートの使用/未使用を指定することが可能です。