WANポートのMTU/MRUの設定 〔WANポート側 ジャンボフレームの設定〕
WANポートのMTU/MRUの設定について説明します。
メ モ
・ | MTU（Maximum Transmission Unit）は「1回の送信で送ることができる最大データサイズ」です。
・ | MRU（Maximum Receive Unit）は「1回の受信で受け取ることができる最大データサイズ」です。
WANポート側でジャンボフレームを有効にする場合、本設定が必要となります。
チェック！
|  | ジャンボフレームを有効にする（使用する）場合、通信経路上の全ての機器がジャンボフレームに対応している必要があります。
| ジャンボフレームはNetGenesisのWANポートが1Gbps（1000Mbps）でリンクしている場合にのみ使用可能です。
| MTU値 （工場出荷値：1514 / 設定可能範囲：1514〜9700 ・ 単位：bytes）
| NetGenesisのWANポートのMTU値（NetGenesis WANポート −〔送信〕→WAN側の機器）を変更する場合、ここで設定します。
＊ | NetGenesisがWANポート側（WAN側の機器等）へ送信するフレームのサイズが、ここで設定するMTU値よりも大きい場合、MTU値以下のサイズに分割して送信します。
| 環境に応じて設定して下さい。
| MRU値 （工場出荷値：9700 / 設定可能範囲：1514〜9700 ・ 単位：bytes）
| NetGenesisのWANポートのMRU値（NetGenesisのWANポート←〔受信〕−WAN側の機器）を変更する場合、ここで設定します。
＊ | ここで設定するMRU値よりもサイズの大きなフレームは受信しません。
| 工場出荷値は9700bytes（最大値）になっています。
| 特に変更する必要が無い場合は、工場出荷値のままお使い下さい。
| （変更する場合は環境に応じて設定して下さい。）
WANポートのMTU/MRUの設定と WAN→LAN間の通信について
NetGenesisのWAN側から1514bytes以上のフレームがLAN側へ送信された場合（※1）、NetGenesisのLAN側のMTU値によって動作が異なります。
WAN側から送信されたフレームのサイズが、LANポートのMTU値よりも大きい場合、NetGenesisがフレームを（LANポートのMTU値以下のサイズへ）分割してLAN側へ送信します。
（LANポートのMTU値：工場出荷値 1514bytes）（※2）
※1： | WAN側からLAN側へ通信が開始された場合、NetGenesisのWANポートの動作モードによって、動作が異なります。
・ | DHCPクライアント・IPアドレス自動取得 〔IPアドレス変換有効〕
| または
・ | IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個） 〔IPアドレス変換有効〕 （通信の宛先：WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス）
→ | その通信をLAN側へ透過するためのIPマスカレードテーブルが設定されているか、DMZホスト機能が有効になっている時のみ、LAN側へ送られます。
| （上記以外の場合、IPマスカレード変換によって破棄されます。）
・ | IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered） 〔IPアドレス変換無効〕
| または
・ | ローカルルータ 〔IPアドレス変換無効〕
→ | LAN側へ送られます。
※2： | LANポートのMTU値については 12-2.LANポートのMTU/MRUの設定 を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る