IPアドレスを指定するパソコンと IPアドレスを自動取得するパソコンを混在させる際の注意事項 以下、NetGenesisのLANポートIPアドレス、DHCPサーバー設定がともに工場出荷値の例を元に説明します。
LANポートIPアドレスとDHCPサーバー設定の工場出荷値
LANポートIPアドレス | 192.168.0.1/24
DHCPサーバー | ・DHCPサーバー機能を使用する ・先頭IPアドレス/サブネット：192.168.0.2/24 ・付与IPアドレス数：253 （192.168.0.2〜192.168.0.254を付与する）．．．等々
IPアドレスを指定するパソコンと、IPアドレスを自動取得するパソコンを混在させる場合、指定するIPアドレスとDHCPサーバーが付与するIPアドレスの範囲が競合しないように設定する必要があります。 例えば、パソコンに指定したIPアドレスが「192.168.0.2」（DHCPサーバーが付与するIPアドレスの範囲内）の場合、以下のように「IPアドレスの衝突」が発生する場合があります。 このようなトラブルを避けるためには、以下のように設定する必要があります。
| NetGenesisの「DHCPサーバー設定」（※1）の「付与IPアドレス数」を「253」から「10」（※2）等、少ない数へ変更する。
| IPアドレスを指定するパソコンに、NetGenesisのDHCPサーバーが付与しないIPアドレスを指定する。
例） | 《 NetGenesisのDHCPサーバー設定 》
| ・先頭IPアドレス/サブネット | ： | 192.168.0.2/24 （変更なし）
| ・付与IPアドレス数 | ： | 10 （工場出荷値の「253」から変更）
→ | DHCPサーバーが付与するIPアドレスの範囲は「192.168.0.2〜192.168.0.11」（10個）。
例） | 《 パソコンに指定するIPアドレス 》
| ・IPアドレス | ： | 192.168.0.100
→ | DHCPサーバーが付与するIPアドレスの範囲外。
※1： | DHCPサーバー設定については 13-1 DHCPサーバー設定 を参照して下さい。
※2： | 「付与ＩＰアドレス数」は、LAN内のパソコン台数（DHCPサーバーでIPアドレスを付与したい端末の台数）等に応じて変更して下さい。

株式会社マイクロリサーチ