11-2.DMZホスト機能の設定 DMZホスト機能の設定について説明します。
DMZホスト機能使用時の注意
■ | DMZホスト機能を使用する場合、転送先（※）に設定したパソコン・IPアドレスは、セキュリティが低下しますので注意して下さい。
※ | 転送先IPアドレスの設定は「NetGenesisの設定」画面の「DMZホスト制御」画面で行います。
WANポートの各動作モード（IPマスカレード変換有効）の設定画面では「DMZホスト機能を使用する・使用しない」の設定のみを行います。
「DMZホスト制御」画面については 11-2-1.DMZホスト制御 を参照して下さい。
■ | 契約しているISPによっては、DMZホスト機能を有効にしても動作しないソフトウェアがあります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
| NetGenesisのLAN内のWWWサーバーをインターネット側へ公開する場合やネットワークゲームを行う場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
■ | TCP、UDP、ICMP、ESP、EtherIP以外のプロトコルを使用するソフトウェアは、DMZホスト機能を使用しても動作しません。
■ | DHCPクライアントもしくはIPアドレス固定（1〜16個）でDMZホスト機能を利用する場合、スタティックルーティング設定 でDMZホスト機能を利用するWANポートをデフォルトゲートウェイに設定する必要があります。
| PPPoEポート１〜４はデフォルトゲートウェイに設定されていなくても、DMZホスト機能を利用できます。
| 回線冗長化機能により、デフォルトゲートウェイが切り替わった場合は、そのWANポートでDMZホスト機能が利用できます。
WANポート、PPPoEポートの動作モード設定で、以下を選択した場合、本設定は不要です。
◆ | PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）　［NAT/IPマスカレード変換有効］
・ | ISPから取得したグローバルIPアドレスが2〜16個で、NAT変換によってサーバー公開等を行う場合。
| （IPマスカレード変換されるグローバルIPアドレスでサーバー公開等を行う場合は、本設定が必要です。）
◆ | PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）　［IPアドレス変換無効］
◆ | IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）　［NAT/IPマスカレード変換有効］
・ | ISPから取得したグローバルIPアドレスが2〜16個で、NAT変換によってサーバー公開等を行う場合。
| （IPマスカレード変換されるグローバルIPアドレスでサーバー公開等を行う場合は、本設定が必要です。）
◆ | IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）　［IPアドレス変換無効］
◆ | ローカルルータ　［IPアドレス変換無効］
DMZホスト機能とは「インターネット側（WAN側）から発信された全てのIPフレームを、LAN内の特定のIPアドレスへ転送する機能」です。 この機能により、NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用することや、ネットワークゲームを行うこと等が可能となります。 以下の内容を参照して下さい。
概要
設定手順
11-2-1.DMZホスト制御
→ | DMZホスト機能の設定が完了した（設定の更新〜NetGenesisの再起動が完了した）時点では、DMZホスト機能は動作していません。
| 「DMZホスト制御」画面で［転送先IPアドレス］の設定を行い、［有効］ボタンをクリックする必要があります。
11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− へ戻る
概要 DMZホスト機能の概要、IPマスカレードテーブルとの違い等について説明します。 （NetGenesisのWAN側でIPアドレスを1つ自動取得、または1つ固定の場合を元に説明します。）
| DMZホスト機能の設定が不要な場合
| 通常、IPマスカレードを使用してインターネットのホームページを閲覧したり、メールの送受信を行う場合（NetGenesisのLAN内からインターネットへ接続が開始される場合）、DMZホスト機能の設定を行う必要はありません。
| DMZホスト機能の設定が必要な場合
| インターネット側からNetGenesisのLAN内へ接続が開始された場合、インターネット側からはNetGenesisのIPアドレス（WANポート）しか見えないため（LAN内のプライベートIPアドレスはインターネット側からは見えないため）、接続することができません。
| 例えば、LAN内のパソコンでWWWサーバーを運用する場合や、LAN内のパソコンでネットワーク対戦ゲームを行う場合、上記のようにインターネット側からNetGenesisのLAN内へ接続が開始されることになります。
→ | すなわち、DMZホスト機能・未使用の状態では、LAN内のパソコンでWWWサーバーを運用したり、ネットワークゲームを行うことはできません。
| DMZホスト機能の設定は、インターネット側から接続が開始される全てのIPフレームを、NetGenesisがLAN内の特定のパソコン（IPアドレス）へ転送するための設定です。
→ | DMZホスト機能の設定を行うことにより、インターネット側からNetGenesisのLAN内へ接続が開始された場合でも、上記のように接続が可能になります。
| IPマスカレードテーブルとの違い・ファイアウォールとの関係
| NetGenesisのLAN内のパソコンでWWWサーバーを運用したり、ネットワーク対戦ゲームを行うためには、「IPマスカレードテーブル」の設定を行う方法と「DMZホスト機能」の設定を行う方法の2通りがあります。
| それぞれの違いは以下の通りです。
DMZホスト機能 | IPマスカレードテーブル
・ | プロトコルやポート番号の設定が不要。 （設定はIPマスカレードテーブルよりも容易。）
・ | プロトコルやポート番号の設定が必要。 （設定はDMZホスト機能よりも難しい。）
・ | 転送先に設定できるパソコン・IPアドレスは1つのみ。
・ | プロトコル・ポート番号ごとに転送先を設定できる。 （プロトコル、ポート番号が異なれば、複数の転送先を設定可能。）
・ | 転送先を変更可能。 （「DMZホスト制御」画面にて設定可能。）
・ | 転送先はプロトコル・ポート番号ごとに固定設定。
・ | 転送先に設定したパソコン・IPアドレスについては、セキュリティが低下する。 （インターネット側から通信が開始される全てのIPフレームが転送されるため、インターネット側から容易にアクセス可能になる。）
・ | インターネット側から通信が開始されたIPフレームのプロトコル・ポート番号がIPマスカレードテーブルに未設定の場合、IPマスカレードによって遮断される。
| また、IPマスカレードテーブルとDMZホスト機能、ファイアウォールの関係は、以下の図のようになっています。
| （DMZホスト機能・有効時）
チェック！
| DMZホスト機能を有効にしても、ファイアウォール（IPフィルタ）の設定で遮断（WAN側→LAN側）するように設定したプロトコル・ポート番号は、LAN側へ送られません。
（WAN側から通信が開始されるIPフレームは「IPマスカレードテーブル」→「ファイアウォール」の順番に処理されます。）
11-2.DMZホスト機能の設定 へ戻る
設定手順 DMZホスト機能を使用する場合、WANポート設定の各動作モード（IPマスカレード変換有効の動作モード）の詳細設定画面で、「DMZホスト機能の設定」欄もしくは、「IPマスカレード変換の設定」欄の「DMZホスト機能を使用する」欄にチェックを入れて下さい。
| 「DHCPクライアント・IPアドレス自動取得」 「PPPoE ポート1〜４（セッション1〜４） IPアドレス自動取得」の場合
| 「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）」 「IPアドレス固定・IPアドレス固定（1個〜16個）」の場合
メ モ
| 複数固定IPアドレス変換機能（NAT/IPマスカレード）を使用する場合、［WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス］に対してDMZホスト機能が動作します。
全ての設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。 以下の画面は、PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定画面の例です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
DMZホスト機能による転送先IPアドレスの設定、及びDMZホストの有効/無効の切り替えは「DMZホスト制御」画面で行います。
チェック！
| 「DMZホスト機能を使用する」にチェックを入れて設定を更新しても、それだけではDMZホスト機能は動作しません。
DMZホスト機能を動作させるためには、上記の設定に加え「DMZホスト制御」画面で、転送先IPアドレスの設定を行った後、「有効」ボタンをクリックする必要があります。
詳しくは 11-2-1.DMZホスト制御 を参照して下さい。
11-2.DMZホスト機能の設定 へ戻る