6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う
Bフレッツやフレッツ・ADSL等、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダ（ISP）へ接続し、かつプロバイダから固定IPアドレスを取得している場合の設定について説明します。
この場合、NetGenesisの設定方法（PPPoEポート 動作モード）は、 ・PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）設定 ・PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定 の2通りがあります。 それぞれの設定の主な違いを以下に記しますので、使用環境に応じて設定を行って下さい。
| NetGenesisのPPPoE動作モード設定
PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定 （1〜16個）設定 | PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード （unnumbered）設定
ISPから取得した 固定IPアドレス数 | 1 ・ 2 ・ 4 ・ 8 ・16個 | 4 ・ 8 ・16個
NetGenesisの IPアドレス変換機能 | 有効（※1） | 無効
LAN内のIPアドレス | プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス （ISPから取得した固定IPアドレス）
接続可能なパソコン台数 （LAN内） | 通信量（利用セッション数）に依存 （※2） | グローバルIPアドレス個数から 3を引いた台数（※3）
LAN内のサーバーを WAN側へ公開するために 必要な設定 | 必要（※4） | 不要
備　考 |
ISPから取得した固定IPアドレスが1個の場合、この動作モード設定のみ可能。
| −
（設定方法の説明へのリンク） |
設定方法1：LAN内にプライベートIPアドレスを設定する
設定方法2：LAN内にグローバルIPアドレスを設定する
※1： | ISPから取得した固定IPアドレス数が ・1個の場合、IPマスカレード（1対複数）変換 ・2〜16個の場合、NAT（1対1）/IPマスカレード（1対複数）変換 となります。
※2： | IPマスカレードでは最大16384セッションのデータのやりとりが可能です。
| 「セッション」とはTCP/UDP/ICMPによるデータ処理の単位です。 例えば、WWWブラウザの1つのウインドウを「1セッション」としてカウントします。 （1つのウィンドウが本マニュアルの本項目のように、フレームによって2つに分かれている場合は「2セッション」とカウントされます。） 1台のパソコンでインターネットへ接続する場合、WWWブラウザやメールソフトウェア等により約10〜20セッション程度使用すると言われています。
※3： | グローバルIPアドレスの先頭と最後、及びNetGenesis（LANポート）に設定するIPアドレスを除いた個数が、LAN内に接続可能なパソコン台数（IPアドレス数）となります。
| こちら を参考にして下さい。
※4： | ISPから取得した固定IPアドレスが1個の場合、IPマスカレードテーブル設定、またはDMZホスト機能の設定が必要となります。
| 設定方法等の詳細については 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− を参照して下さい。
| ISPから取得した固定IPアドレス数が2〜16個の場合、IPアドレス変換の方法（NATまたはIPマスカレード）によって設定が異なります。
| 設定方法等の詳細については 6-1-2.PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）設定 を参照して下さい。
メ モ
| ＩＰアドレス固定（1〜16個）設定 と アンナンバード（unnumbered）設定 は、PPPoE ポート１（セッション１） にのみ設定可能です。
設定方法1：LAN内にプライベートIPアドレスを設定する LAN内にプライベートIPアドレスを設定し、プロバイダ（ISP）から指定されたグローバルIPアドレスをNAT/IPマスカレード変換するための、NetGenesisの設定について説明します。
メ モ
| ・ | IPアドレス固定（1〜16個）設定は、PPPoE ポート１（セッション１）にのみ設定可能です。
・ | 使用可能な固定IPアドレス数は1・2・4・8・16個です。
| 6-1-1.PPPoEポート 動作モード設定
| PPPoEポートの「動作モード設定」について説明します。
| 6-1-2.PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）設定
| PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダから固定IPアドレスを取得し、かつ固定IPアドレスをNAT/IPマスカレード変換して使用する場合の設定について説明します。
・ | ニックネーム（接続名称）の設定
・ | 接続情報（アカウント）の設定
・ | MTUの設定
・ | 回線接続方法の設定
・ | セッションキープアライブ機能の設定
・ | DMZホスト機能の設定（*1）
・ | IPアドレス変換の設定（*2）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
*1 | ： | DMZホスト機能についての詳細は 11-2.DMZホスト機能の設定（11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−） を参照して下さい。
*2 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（IPマスカレード）が有効になります。
|  | 固定IPアドレスが1つの場合はIPマスカレード変換、複数の場合はNAT/IPマスカレード変換となります。
| 6-3-1.スタティックルーティング設定
| PPPoEポート１（セッション１）をメインポートとして使用する場合のスタティックルーティング設定について説明します。
| 6-3-2.PPPoEポート情報・制御
| PPPoE接続時の情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoE ポート情報・制御」について説明します。
| 6-3-3.接続できない場合（SYSLOG表示の確認）
| PPPoE接続できない場合の原因を、設定画面の「SYSLOG表示」（制御・情報表示）で調べる方法・対処等について説明します。
このページの先頭へ戻る
設定方法2：LAN内にグローバルIPアドレスを設定する LAN内にプロバイダ（ISP）から取得したグローバルIPアドレスを設定する（IPアドレス変換機能を無効にする）場合の、NetGenesisの設定について説明します。
メ モ
| ・ | アンナンバード（unnumbered）設定は、PPPoE セッション１にのみ設定可能です。
・ | 使用可能な固定IPアドレス数は4・8・16個です。
備　考
「LAN内にグローバルIPアドレスを設定する」＝「NetGenesisのLANポートIPアドレスや、LAN内の各パソコンにグローバルIPアドレスを設定する」ことを示します。
■ | NetGenesisのLANポートIPアドレス設定については、本項目の 6-2-1.LANポートIPアドレスの変更 または 12-1.LANポートIPアドレスの設定 を参照して下さい。
■ | パソコンのTCP/IP設定については 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
■ | NetGenesisのLANポートIPアドレスの変更については「1-2.設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） も参考にして下さい。
| 6-2-1.LANポートIPアドレスの変更
| プロバイダから取得した固定IPアドレスの中の一つを、NetGenesisのLANポートに設定する方法について説明します。
| （LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更します。）
| 6-2-2.DHCPサーバー設定の変更
| NetGenesisのDHCPサーバー設定について説明します。
| （変更が必要な設定項目について説明します。）
| 6-2-3.PPPoEポート 動作モード設定
| PPPoEポートの「動作モード設定」について説明します。
| 6-2-4.PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定
| PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダから複数の固定IPアドレスを取得し、かつ固定IPアドレスをLAN内で使用する場合の設定について説明します。（*1）
・ | ニックネーム（接続名称）の設定
・ | 接続情報（アカウント）の設定
・ | MTUの設定
・ | 回線接続方法の設定
・ | セッションキープアライブ機能の設定
・ | DNS情報の設定
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換が無効になります。
| 6-3-1.スタティックルーティング設定
| PPPoEポート１（セッション１）をメインポートとして使用する場合のスタティックルーティング設定について説明します。
| 6-3-2.PPPoEポート情報・制御
| PPPoE接続時の情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoE ポート情報・制御」について説明します。
| 6-3-3.接続できない場合（SYSLOG表示の確認）
| PPPoE接続できない場合の原因を、設定画面の「SYSLOG表示」（制御・情報表示）で調べる方法・対処等について説明します。
このページの先頭へ戻る