12.基本設定
「基本設定」について説明します。 「基本設定」画面には、以下の設定項目があります。
| 12-1.LANポートIPアドレスの設定
| LANポートIPアドレスの設定、及び設定変更を行うにあたっての注意事項等について説明します。
・ | NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合は、LANポートIPアドレスを変更して下さい。
・ | 本設定を変更した場合は、必ず12-1.DHCPサーバー設定も変更して下さい。
| 12-2.LANポートのMTU/MRUの設定 〔LANポート側 ジャンボフレームの設定〕
| LANポート側 MTU/MRUの設定について説明します。
・ | LANポート側（HUBポート L1〜L8）に接続した、（ギガビット対応LANカードを搭載した）パソコンでジャンボフレームを有効にする場合、本設定が必要となります。
| 12-3.UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定
| Windows Live Messenger等のUPnP対応ソフトウェアや、NTT東日本/西日本のVoIPアダプター等、UPnP対応機器を使用するために必要な設定について説明します。
・ | WANポート 1（PPPoEセッション１）でのみ使用可能です。
| 12-4.IPv6ブリッジ機能の設定
| フレッツ・スクウェアv6等、IPv6サービスを利用するために必要な、IPv6ブリッジ機能の設定について説明します。
・ | WANポート 1でのみ使用可能です。
| 12-5.ニックネームとタイムゾーンの設定
| NetGenesis本体のタイムゾーンとニックネームの設定について説明します。
| 12-6.WANポートのMACアドレスの設定
| WANポートのMACアドレスの設定について説明します。
| 通常は設定を変更する必要ありません。 変更する場合は、設定値を間違えないように注意して下さい。