Q. | PPPoEセッション１が自動接続しない。
A. | 「SYSLOG表示」画面の表示内容を確認して下さい。
（「SYSLOG表示」については 19-8.SYSLOG表示 を参照して下さい。）
| SYSLOG表示例1 〜 "Non DHCPOFFER message from server" と表示された 〜
| ※時刻は省略します。
NWG 　 V4.xxx Syslog start. WAN:DHC: Non DHCPOFFER message from server.
| 「PPPoE ポート1（セッション1） を使用する」にチェックが入っていますか？
| 「PPPoE ポート1（セッション1） を使用する」にチェックが入っているか確認して下さい。
| 「PPPoE ポート1（セッション1） を使用する」チェックボックスについては以下を参照して下さい。
画面内のチェックボックスと各ボタンの意味
（4-2.PPPoEポート 動作モード設定）
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックしましたか？
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックしてから、設定の更新/再起動をして再度確認して下さい。
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンについては以下を参照して下さい。
画面内のチェックボックスと各ボタンの意味
（4-2.PPPoEポート 動作モード設定）
| SYSLOG表示例2 〜 "［CONNECT REQ］" が表示されない 〜
| ※時刻は省略します。
NWG 　 V4.xxx Syslog start.
| この場合、以下の項目を確認して下さい。
| パソコンのTCP/IP設定を確認して下さい。
| （デフォルトゲートウェイのIPアドレス（ルータアドレス）を「NetGenesisのLANポートIPアドレス」に設定する必要があります。）
| 2.パソコンの設定
| 「AutoDNS機能を使用する」にチェックが入っているか確認して下さい。
| PPPoEクライアント設定のDNS情報の「AutoDNS機能を使用する」にチェックが入っているか、もしくはDNSサーバーIPアドレスが入力されていないと自動接続しません。
※ | 以下の各項目の中の「DNS情報の設定」を参照して下さい。
4-3.PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定
6-1-2.PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）設定
6-2-4.PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定
Q&A一覧 へ戻る