表紙
マニュアルの構成 | 〔もくじ：詳細表示〕
+ 1. | はじめに
+ 2. | パソコンの設定
+ 3. | 設定の開始と終了
- 4. | Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する
4-1. | フレッツ（PPPoE）簡単設定
4-2. | PPPoEポート 動作モード設定
4-3. | PPPoEポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定
4-4. | スタティックルーティング設定
4-5. | PPPoEポート情報・制御
4-6. | 接続できない場合 （SYSLOG表示の確認）
〔もくじ：簡易表示〕
+ 5. | PPPoEマルチセッション機能を使う
+ 6. | Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う
+ 7. | プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する
+ 8. | プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う
+ 9. | 2つの異なるネットワークを接続する （ローカルルータ・LAN間接続）
+10. | 回線冗長化を行う
+11. | サーバー公開を行う −IPマスカレード変換有効時−
+12. | 基本設定
+13. | LANポートの設定
+14. | ルーティングの設定
+15. | HUBポートの設定
+16. | その他の設定
+17. | 帯域制限 （シェーピング・優先制御）
+18. | 設定バックアップ・初期化
+19. | 制御・情報表示
+20. | ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動
+付録.
マイクロリサーチ サポート＆ダウンロード