17-1.WANポート1 帯域制限設定
WANポート帯域制限機能は、WANポート1でのみ動作します。
WANポート2では動作しませんので注意して下さい。
帯域制限設定について
WANポート帯域制限設定を行った場合、全てのパケットは制限した帯域内で処理されます。
優先ルーティング設定 と併用した場合は、制限した帯域内で優先処理が行われます。
帯域制限情報・制御との違い
「制御・情報表示」の中の 帯域制限情報・制御（WAN1） と本設定は、設定画面の構成は同じですが動作が異なります。
| 「WANポート1 動作モード・帯域制限設定」（本設定画面）で設定を行った場合
| 設定を行った後、設定の更新/再起動を行わないと設定は反映されません。 設定の更新/再起動を行った後は、NetGenesisを再起動しても設定は消えません。 （設定内容を保持します。）
| 「帯域制限情報・制御（WAN1）」で操作を行った場合
| 設定の更新/再起動を行わなくても、設定がリアルタイムで反映されます。 ただし、NetGenesisを再起動（電源のOFF/ONも含む）すると設定は消去されます。 （起動時に「WANポート帯域制限設定」（本設定で行った設定値）が読み込まれます。）
2. NetGenesisのWANポート1と回線終端装置間の上り帯域を制限する手順について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート1 動作モード・帯域制限設定］をクリックして下さい。 「WANポート1 動作モード・帯域制限設定」画面が開きます。
「上り方向 帯域制限（シェーピング）機能を使用する」にチェックを入れて下さい。 ［帯域制限速度］を選択して下さい。 設定が完了しましたら、［帯域制限設定 適用］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
17.帯域制御（シェーピング/優先制御） へ戻る