8-3.スタティックルーティング設定 WANポートのスタティックルーティング設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 「ルーティングの設定」の中の、［スタティックルーティング設定］をクリックして下さい。 「スタティックルーティング設定」画面が表示されます。 設定したWANポート1（or2）をメインポートとして使用する場合 「WANポート1（or2）」」欄の「WANポート1（or2）をデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックを入れて下さい。 それ以外のポートの「デフォルトゲートウェイに設定する」チェックは外して下さい。 設定したWANポート1（or2）をバックアップポートとして使用する場合 「WANポート1（or2）」欄の「WANポート1（or2）をデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックを外して下さい。 メインポートとして動作させるポートの「デフォルトゲートウェイに設定する」チェックを入れて下さい。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でWANポートのスタティックルーティング設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
直前に表示したページへ戻る
8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う へ戻る