15-2.速度制限設定
各ポートの送信速度（L1（LAN1）〜L8（LAN8） → 端末）に制限を設けるための設定（レートリミット）について説明します。
環境例）
【 設定画面と設定項目 】
メニューの「HUBポートの設定」の中の［速度制限設定］をクリックして下さい。 「速度制限設定」画面が開きます。
以降、各設定項目毎に説明します。
| ［速度制限機能を使用する］
| 速度制限機能を使用する場合、チェックを入れて下さい。
| ［有効］のチェックボックスと［制限速度］の設定欄
| 速度制限を有効にするポートの［有効］にチェックを入れ、［制限速度］を入力して下さい。
| ［制限速度］は1〜100（×10Mbps）で入力できます。
| L1〜L8 | ： | HUBのLAN1〜LAN8ポートです。
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15.HUBポートの設定 へ戻る