DNS情報の設定 DNS情報の設定について説明します。
＊ | 以降、PPPoE セッション２ で フレッツ・スクウェア へ接続する例を元に説明します。
回線接続方法の設定 で「常時接続」もしくは「手動接続」を選択した場合、「WAN側から取得したDNS情報を優先する」にチェックが入っていることを確認して下さい。（工場出荷値：チェック有り）
回線接続方法の設定 で「自動接続」を選択した場合は、「WAN側から取得したDNS情報を優先する」と「AutoDNS機能を使用する」両方にチェックが入っていることを確認して下さい。（工場出荷値：両方ともチェック有り） AutoDNS機能の詳しい動作については 補足情報：AutoDNS機能について を参照して下さい。
備　考
フレッツ・スクウェア以外へ接続する場合、接続先から提供された資料を元に設定を行って下さい。
■ | DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がない場合
| 接続先から提供された資料にDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がない場合、「WAN側から取得したDNS情報を優先する」にチェックが入ったまま、変更する必要はありません。
メ モ
| 接続先から提供された資料にDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）が無い場合、PPPoEサーバーがDNSサーバー（ネームサーバー）のIPアドレスを付与しています。
NetGenesisのPPPoEクライアント機能によって自動取得することが可能です。
■ | DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がある場合
| 接続先から提供された資料にDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）がある場合、「WAN側から取得したDNS情報を優先する」のチェックを外した後、資料に載っているDNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）のIPアドレスを入力して下さい。
メ モ
| プライマリDNS〜フォースDNSの全てを設定する必要はありません。
チェック！
|  | NetGenesisのLAN側でDNSサーバーを運用する場合（NetGenesisのProxyDNS機能によるDNS解決に、LAN側のDNSサーバーを使用する場合）、16-3.DNS設定 を参照して下さい。
| 《本画面にLAN側DNSのIPアドレスを設定しないで下さい。》
| 本画面にはISP等（インターネット側）のDNSサーバーのIPアドレスを設定して下さい。
直前に表示したページへ戻る