Q. | 優先ルーティングが動作しない。
A. | 以下の各項目を確認して下さい。
| パケットがフラグメント（分割化）されていませんか？
| プロトコルやポート番号による優先ルーティングを設定している場合、フラグメント（分割化）されたパケットにはプロトコルヘッダが付加されませんので、優先ルーティングの対象となりません。 パケットがフラグメントされてしまう場合は、IPアドレス/サブネットによる優先ルーティングを設定して下さい。
| IPアドレス変換（IPマスカレード変換やNAT変換）環境で使用している場合、WANポート優先ルーティング設定の送信先IPアドレス/サブネット欄に、LAN側変換後のIPアドレスを設定していませんか？
| IPアドレス変換（IPマスカレード変換やNAT変換）環境の場合、WANポート優先ルーティング（WANポート→LANポート）のIPアドレス/サブネット欄にLAN側のIPアドレスを設定しても、優先ルーティングの対象となりませんので注意して下さい。
| NetGenesisの優先ルーティング機能は、IPアドレス変換前に処理されます。 例えば、上記環境において、WANポート優先ルーティング設定に以下の設定を行っても優先ルーティングの対象となりませんので注意して下さい。 優先ルーティングはIPアドレス変換前に処理されますので、192.168.0.2宛のパケットは優先ルーティングの対象にはなりません。
設定後のQ&A へ戻る