NetGenesisの設定画面へログオンするための手順 （NetGenesisのDHCPサーバー使用時） NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更し、DHCPサーバーの設定を工場出荷値のまま設定を更新・再起動してしまった場合、NetGenesisとパソコンが別ネットワークとなってしまい、NetGenesisの設定画面へログオンできなくなっていまいます。 この場合は以下の例を参考に、NetGenesisのDHCPサーバーの設定を変更して下さい。
例） | 以下の内容でNetGenesisの設定を更新・再起動した後、NetGenesisの設定画面へログオンできなくなった。
| NetGenesisのLANポートIPアドレス
→ | 「192.168.0.1/24」（工場出荷値）から「192.168.1.1/24」（別ネットワーク）へ変更した。
| NetGenesisのDHCPサーバー
→ | 工場出荷値のまま。（先頭IPアドレス「192.168.0.2/24」等）
2. パソコンとNetGenesisを1対1で接続して下さい。 パソコンのTCP/IP設定を以下のようにして下さい。（IPアドレス等を指定して下さい。）
   IPアドレス | 192.168.1.100（※1）
   サブネットマスク | 255.255.255.0
   DNSサーバー | 192.168.1.1（※2）
   ゲートウェイ | 192.168.1.1（※2）
   ※1： | 変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスと、同一ネットワークに設定する。
   ※2： | 変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスを設定する。
5. WWWブラウザを起動し、NetGenesisの設定画面へログオンして下さい。 左のメニューの［DHCPサーバー設定］（LANポートの設定）をクリックして下さい。 「DHCPサーバー設定」画面が開きます。 以下の設定を行って下さい。
   先頭IPアドレス/サブネット | 192.168.1.2/24（※1）
   ゲートウェイ | 192.168.1.1（※2）
   DNSサーバー （プライマリDNS） | 192.168.1.1（※2）
   ※1： | 変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスと、同一ネットワークに設定する。
   ※2： | 変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスを設定する。
NetGenesisの設定を更新し、再起動して下さい。 以上でDHCPサーバーの設定は完了です。 必要に応じて、NetGenesisの設定を行ったパソコンのTCP/IP設定を自動取得に戻して下さい。（自動取得に戻した場合、必ずパソコンを再起動して下さい。） パソコンのIPアドレスとNetGenesisのLANポートIPアドレスが同一ネットワークとなり、NetGenesisの設定画面へログオンできるようになります。

株式会社マイクロリサーチ