12.基本設定
「基本設定」について説明します。 「基本設定」画面には、以下の設定項目があります。
| 12-1.LANポートIPアドレスの設定
| LANポートIPアドレスの設定、及び設定変更を行うにあたっての注意事項等について説明します。
・ | NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合は、LANポートIPアドレスを変更して下さい。
| 12-2.UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定
| Windows Live Messenger等のUPnP対応ソフトウェアや、NTTのIP電話用VoIPアダプタ等、UPnP対応機器を使用するために必要な設定について説明します。
| 12-3.IPv6ブリッジ機能の設定
| NTT東日本の「FLET'S.Net」等を利用するために必要な、IPv6ブリッジ機能の設定について説明します。
| 12-4.ニックネームとタイムゾーンの設定
| NetGenesis本体のタイムゾーンとニックネームの設定について説明します。
| 12-5.WANポートのMACアドレスの設定
| WANポートのMACアドレスの設定について説明します。
| 通常は設定を変更する必要ありません。 変更する場合は、設定値を間違えないように注意して下さい。