19-6.SYSLOG表示 SYSLOG表示について説明します。 設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［SYSLOG表示］をクリックして下さい。 「SYSLOG表示」画面が表示されます。 「SYSLOG表示」画面の表示内容を確認することにより、PPPoEクライアントやダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続で接続できない場合の原因を調べること等が可能になります。 以下の内容を参照して下さい。
PPPoEクライアント 接続成功例
PPPoEクライアント 接続失敗例
SYSLOG表示の補足情報
19.制御・情報表示 へ戻る
PPPoEクライアント 接続成功例 以下、PPPoEクライアント 接続成功時の画面例です。
メ モ
| 上記画面の「S03」は「PPPoE セッション１」のSYSLOGであることを意味します。
「PPPoE セッション２」のSYSLOG場合「S04」に、「PPPoE セッション３」の場合「S05」に、「PPPoE セッション４」の場合「S06」になります。
19-6.SYSLOG表示 へ戻る
PPPoEクライアント 接続失敗例 以下、PPPoEクライアント 接続失敗時の画面例です。
メ モ
| 上記画面の「S03」は「PPPoE セッション１」のSYSLOGであることを意味します。
「PPPoE セッション２」のSYSLOG場合「S04」に、「PPPoE セッション３」の場合「S05」に、「PPPoE セッション４」の場合「S06」になります。
| （上記画面例のように） "CHAP DOWN" または "PAP DOWN" となった場合、「ユーザー名」や「パスワード」に誤りがあります。
| 設定を行った（WANポートの）PPPoEクライアントの動作モードに応じて、以下を参照して下さい。
| 以下の各項目の中の「接続情報（アカウント）の設定」を参照して下さい。
4-3.PPPoE セッション１ IPアドレス自動取得設定
・フレッツ（PPPoE）簡単設定 を行った場合、上記を参照して下さい。
5-2.PPPoE セッション２ IPアドレス自動取得設定
6-1-2.PPPoE セッション１ IPアドレス固定（1〜16個）設定
6-2-4.PPPoE セッション１ アンナンバード（unnumbered）設定
| "Discovery stage start" で停止した場合（認証まで進まない場合）、回線終端装置とNetGenesisのWANポートが正しく接続されていない等、WAN側との通信ができない状態であると思われます。
| 以下の内容を確認して下さい。
| 回線終端装置とNetGenesisのWANポートの接続を確認して下さい。
| 1-3.各部の名称と各機器との接続 を参照して下さい。
| 回線終端装置等、またはNetGenesisの電源をOFFにした場合、（回線事業者のPPPoEサーバーと）PPPoEの切断処理が行われないため、一定時間再接続ができなくなることがあります。
| 再接続が可能になるまで、以下の時間お待ち下さい。（※1）
| ・Bフレッツの場合、5分以上。 ・フレッツ・ADSL（NTT東日本地域）の場合、5分以上。 ・フレッツ・ADSL（NTT西日本地域）の場合、30分以上。
※1： | 上記はあくまで「目安」とお考え下さい。
| 回線の再接続に関する動作や時間についての詳細は、回線事業者へ問い合わせ下さい。
| いったんNetGenesisとパソコンを切り離し、「パソコンと回線終端装置を直結して」（NetGenesisを介さない状態にして）インターネットへ接続できるか確認して下さい。（※2）
| パソコンと回線終端装置を直結にしてもインターネット接続できない場合、回線障害が発生している可能性がありますので、ISPや回線事業者へお問い合わせ下さい。
※2： | パソコンと回線終端装置を直結する場合、パソコンにPPPoEソフトウェア（フレッツ接続ツール等）をインストールする必要があります。
| インストール方法等については、ISPや回線事業者へお問い合わせ下さい。
19-6.SYSLOG表示 へ戻る
SYSLOG表示の補足情報 SYSLOG表示補足情報について説明します。
| 「SYSLOG表示」画面でSYSLOGを表示する場合、NetGenesisの「SYSLOG設定」を行う必要はありません。
| ただし、表示するメッセージタイプを変更する場合や、他のSYSLOG受信・表示ソフトウェアを使用する場合は「SYSLOG設定」が必要となります。
※ | 工場出荷値ではメッセージタイプ「LOG_INFO」のみを表示される設定になっています。
| 「SYSLOG設定」については 13-3.SYSLOG設定 を参照して下さい。
| 「SYSLOG表示」画面には、メニューの「SYSLOG表示」をクリックした時点までのSYSLOGが表示されます。
| それ以降のSYSLOGを表示・確認する場合は［最新の情報に更新］ボタンをクリックして下さい。
| SYSLOGの「時刻」を表示するためには、NetGenesisの「時刻設定」または「SNTPサーバー設定」が必要です。
| 設定を行う場合は以下のどちらかを参照して下さい。
| 16-2.時刻設定
| パソコンの時刻情報を読み取り、NetGenesisに設定します。
| 13-2.SNTPサーバー設定
| インターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーから時刻情報をNetGenesisに設定します。
| 「SYSLOG表示」画面で表示可能なSYSLOGの行数は「100行」までです。
| SYSLOGが100行以上に達すると、新たなSYSLOGを表示するたび、古いSYSLOGから消去されていきます。
| 「SYSLOG表示」画面では、SYSLOGをファイルとして保存することはできません。
| SYSLOGをファイルとして保存したい場合、NetGenesisの「SYSLOG設定」を行い、他のSYSLOG受信・表示ソフトウェアを使用して下さい。
| 「SYSLOG設定」については 13-3.SYSLOG設定 を参照して下さい。
| SYSLOGメッセージの送出フォーマットについては、「SYSLOG設定」を参照下さい。
| 「SYSLOG設定」については 13-3.SYSLOG設定 を参照して下さい。
19-6.SYSLOG表示 へ戻る