Q. | 時々インターネットへ接続できなくなる。
A. | 本体前面の「STATUS 1」ランプが高速点滅（200ms間隔 5秒間）していませんか？
| 「STATUS 1」ランプが高速点滅している場合、NetGenesisのIPアドレス変換（IPマスカレード）のセッション数が最大値（8192セッション）に達しています。
| 参考情報：1-3.各部の名称と各機器との接続（前面：モニタランプ）
| この現象が発生する場合、「セッション情報保持時間」の設定時間が必要以上に長く設定されている可能性があります。
※ | 本現象は、「IPマスカレード変換有効」の動作モード使用時に発生します。
| アンナンバード（unnumbered）機能やローカルルータ機能の場合（「IPアドレス変換無効」の動作モード使用時）、本項目は該当しません。
| 特に必要の無い場合は、工場出荷値の「3分」のままご使用下さい。
| 詳しくは セッション情報保持時間の設定 を参照して下さい。
設定後のQ&A へ戻る