15-1.QoS設定
任意のポートからの通信を優先させるための設定について説明します。
本設定を行うことにより、外部公開用サーバーの通信を優先させることや、特定のパソコンの通信を優先させること、IP電話の通信帯域を確保すること等が可能となります。
ポートベース優先度を設定した例）
＊ | QoS設定は「LAN→インターネット方向の通信（送信）」に対して効果があります。
| また、ADSL等「上りの通信速度が遅い回線」では、十分な効果が得られない場合があります。
| 「インターネット→LAN方向の通信（受信）」に速度制限を設けたい場合、15-2.速度制限設定 を行って下さい。
| （QoS設定と速度制限設定を併用することにより、細かな設定が可能となります。）
QoS設定には以下の2種類があります。
15-1-1.ポートベース優先度の設定
| 各ポート（L1〜L4、ルータ）毎に、通信の優先度（高・低）を設定します。
15-1-2.タグベース優先度の設定
| 端末側から送信されるパケット中の "IEEE 802.1p QoSタグ" によって、通信の優先度（高・低）の判別を行います。
＊ | 端末側のLANカード（アダプタ）が "IEEE 802.1p QoSタグ" に対応している必要があります。
| （対応していない端末からパケットが送信された場合、優先度・低 となります。）
− | ポートベース優先度とタグベース優先度の 両方を設定した場合の優先度について | −
ポートベース優先度とタグベース優先度の両方を設定した場合、以下のように優先度が決まります。
| 端末側から送信されたパケット中に "IEEE 802.1p QoSタグ" がある場合
| パケット中のQoSタグの値（優先レベル）によって優先度が決まります。
QoSタグの値 比較 | 優先度
端末側から送信された QoSタグの値（優先レベル） | ≧ | NetGenesisのタグベース優先度に 設定した基準優先レベル
| 高
端末側から送信された QoSタグの値（優先レベル） | ＜ | NetGenesisのタグベース優先度に 設定した基準優先レベル
| 低
| 端末側から送信されたパケット中に "IEEE 802.1p QoSタグ" がない場合
| ポートベース優先度に設定したL1〜L4ポートの優先度になります。
15.HUBポートの設定 へ戻る