2.パソコンの設定
NetGenesisを使用するために必要な、パソコンの設定について説明します。
はじめに
■ | パソコンに「PPPoEソフトウェア」（フレッツ接続ツール等）をインストールしている場合、NetGenesisの設定を行う前に必ずアンインストールして下さい。
■ | NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合、パソコンに「プロバイダから取得した固定（グローバル）IPアドレス」を設定する必要があります。
| この場合、パソコンのTCP/IP設定を行う前に「NetGenesisのLANポートIPアドレスの設定変更」と「DHCPサーバーの設定変更」を行う必要があります。
| 設定を進める手順等については 「1-2 設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） を参照して下さい。
■ | 各OS（オペレーティングシステム）のTCP/IP設定画面や各ソフトウェアの設定画面は、OSやソフトウェア側のバージョンアップ等により変更となる場合があります。
| あらかじめご了承下さい。
メ モ
| 各パソコンのTCP/IP設定やソフトウェア（WWWブラウザやメールソフトウェア）の設定は、NetGenesisに接続する全てのパソコンにおいて必要です。
使用するパソコンのOS（オペレーティングシステム）に応じて、以下を参照して下さい。
| 2-1.Windows Vista のTCP/IP設定
| 2-2.Windows XP のTCP/IP設定
| 2-3.Windows 2000 のTCP/IP設定
| 2-4.Windows 98/Me のTCP/IP設定
| 2-5.Mac OS X のTCP/IP設定
| 2-6.Mac OS 9.x のTCP/IP設定
| 2-7.ソフトウェアの設定
| パソコンで使用するソフトウェア（WWWブラウザやメールソフトウェア）の設定について説明します。
| 2-8.ネットワーク構成例
| LANを構築するにあたっての構成例について説明します。
| 以下の例を元に説明します。
| 初めてLANを構築する例 〜NetGenesisのDHCPサーバーを使用する。
| LAN内にプライベートIPアドレスを指定する例 〜IPアドレス自動取得のパソコンとIPアドレス固定のパソコンを混在させる。
| LAN内にグローバルIPアドレスを指定する例 〜プロバイダから取得した複数のグローバルIPアドレスをLAN内に設定する。