10-6.専用線IP接続 専用線IP接続を行うための設定について説明します。
専用線IP接続設定を行う際の注意
| 専用線IP接続設定を行う前に、必ずシリアル/モデムポートの設定を行って下さい。
NetGenesis SuperOPT-ITSの場合 | NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの場合
→10-1. シリアルポート設定 を参照して下さい。 | →10-2. 内蔵モデム設定 を参照して下さい。
| NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する場合、以下を参照して下さい。
| NetGenesisのLANポートIPアドレス設定
→ | 12-1 LANポートIPアドレスの設定
| 〔工場出荷値：192.168.0.1/24 から変更する場合に参照。〕
| NetGenesisのDHCPサーバー設定
→ | 13-1 DHCPサーバー設定
| 〔LANポートIPアドレスを変更する場合に参照。〕
| パソコンのTCP/IP設定
→ | 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
| 〔パソコンに固定IPアドレスを設定する場合に参照。〕
ご利用機種に従って、設定を行って下さい。
NetGenesis SuperOPT-ITS 専用線IP接続の設定
NetGenesis SuperOPT-ITS Plus アナログ専用線IP接続の設定
直前に表示したページへ戻る
10.シリアル/モデムポートを使用する へ戻る

NetGenesis SuperOPT-ITS 専用線IP接続の設定 専用線IP接続を行うための設定について説明します。
専用線モードにおいて使用可能なモデム/ISDNターミナルアダプタの条件
| NetGenesis SuperOPT-ITSで専用線IP接続を行うためには、以下の条件に合致したモデム/ISDNターミナルアダプタが必要です。
・ | 使用する専用線に対応していること。
・ | ATコマンドの発行により、回線接続が可能なこと。 （電源ONと同時に自動的に回線接続を行う製品は使用できません。）
また、設定を行う際に接続用のATコマンドが必要となりますので、あらかじめモデム/ISDNターミナルアダプタのマニュアル等をお手元にご用意下さい。
1. 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［シリアルポート 動作モード設定］をクリックして下さい。
3. 「動作モード設定」欄で「専用線IP接続」を選択して[詳細設定」ボタンをクリックして下さい。 「専用線IP接続設定」画面が開きます。 以下の設定を行って下さい。
   | 発信側　or 着信側〔必須〕
   | 対置側と合わせて選択して下さい。
   対置側が発信側の場合 | →「着信側」を選択
   対置側が着信側の場合 | →「発信側」を選択
   | 専用線接続用ATコマンド〔必須〕
   | 接続するモデム/ISDNターミナルアダプタの専用線ATコマンドを設定して下さい。 詳しくはモデム/ISDNターミナルアダプタのマニュアル等を参照して下さい。
   対置側が発信側の場合 | →「着信コマンド」を入力
   対置側が着信側の場合 | →「発信コマンド」を入力
画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上で 専用線IP接続 の設定は完了です。
| 「送信先IPアドレスによる通信の振り分け」を行う場合
| 14-1.スタティックルーティング設定 へ進んで下さい。
| 「送信元IPアドレスによる通信の振り分け」」を行う場合
| 14-2.ソースルーティング設定 へ進んで下さい。
| 「RIPによる通信の振り分け」を行う場合（対置側ルータのRIP対応必須）
| 14-4.RIP設定 へ進んで下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き他の設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定の更新・NetGenesisの再起動が完了した後、10-7.シリアル/モデムポート情報・制御 を参照して下さい。
10-6.専用線IP接続 へ戻る

1. NetGenesis SuperOPT-ITS Plus アナログ専用線IP接続の設定 アナログ専用線IP接続を行うための設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［モデムポート 動作モード設定］をクリックして下さい。
3. 「動作モード設定」欄で「アナログ専用線IP接続」を選択して[詳細設定」ボタンをクリックして下さい。 「アナログ専用線IP接続設定」画面が開きます。 以下の設定を行って下さい。
   | 発信側　or 着信側〔必須〕
   | 対置側と合わせて選択して下さい。
   対置側が発信側の場合 | →「着信側」を選択
   対置側が着信側の場合 | →「発信側」を選択
   | 専用線接続用ATコマンド〔必須〕
   | 「発信側」を選択した場合は「ATD」を、「着信側」を選択した場合は「ATA」を入力して下さい。
画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上で 専用線IP接続 の設定は完了です。
| 「送信先IPアドレスによる通信の振り分け」を行う場合
| 14-1.スタティックルーティング設定 へ進んで下さい。
| 「送信元IPアドレスによる通信の振り分け」」を行う場合
| 14-2.ソースルーティング設定 へ進んで下さい。
| 「RIPによる通信の振り分け」を行う場合（対置側ルータのRIP対応必須）
| 14-4.RIP設定 へ進んで下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き他の設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定の更新・NetGenesisの再起動が完了した後、10-7.シリアル/モデムポート情報・制御 を参照して下さい。
10-6.専用線IP接続 へ戻る