5-1.PPPoEポート 動作モード設定 PPPoEポートの「動作モード設定」について説明します。 「PPPoEポート 動作モード設定」画面を開く手順は、2通りあります。
手順１） | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［PPPoEポート 動作モード設定］をクリックして下さい。
PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） の設定を始める手順と終える手順 へ進んで下さい。
手順2） | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート 動作モード・帯域制限設定］をクリックして下さい。
| 「PPPoEクライアント」枠の中の「IPアドレス自動取得 / IPアドレス固定．．．」が選択されていることを確認して、画面下の［詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
メ モ
| 「WANポート帯域制限の設定」については 17.帯域制御（シェーピング/優先制御） を参照して下さい。
メ モ
| 「WANポート未使用（無効）」を選択すると、WANポートは動作しなくなります。
「PPPoEポート 動作モード設定」設定画面が表示されます。
PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） の設定を始める手順と終える手順 へ進んで下さい。
PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）の設定を始める手順と終える手順 〔注意点〕
PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）の設定を行う際は、以下の手順で行って下さい。
《 以降、PPPoE ポート２（セッション２）を例とします。 》
「PPPoE ポート２（セッション２） を使用する」にチェックを入れ、 ［セッション２ 詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定画面へ進みます。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定を行います。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定が完了した後、 ［設定］ボタン（画面下）をクリックします。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定画面の先頭へ戻りますので、 ［PPPoEポート 動作モード設定］ へ戻るリンクをクリックします。
PPPoEポート 動作モード設定画面へ戻ります。
［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックします。
チェック！
| PPPoE ポート２（セッション２）の設定が完了した際、必ず［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックして下さい。
［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックすることにより、PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定と PPPoEポート 動作モード設定 の設定内容が保存されます。
スタティッルーティング設定を行った後
（フレッツ・スクウェアのルーティング情報を登録した後）
左のメニューの | 設定の更新 | を行って下さい。
直前に表示したページへ戻る
5.PPPoEマルチセッション機能を使う へ戻る
PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） IPアドレス自動取得設定 へ進む手順 「PPPoE ポート２（〜４）（セッション２（〜４）） を使用する」にチェックを入れ、［セッション２（〜４） 詳細設定］ボタンをクリックして下さい。 5-2.PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） IPアドレス自動取得設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
5.PPPoEマルチセッション機能を使う へ戻る