Q. | ネットワークゲームが動作しない。
Q. | LAN内のWWWサーバーやFTPサーバーをインターネットへ公開したい。
A. | ソフトウェアによっては「DMZホスト機能の設定」または「IPマスカレードテーブル設定」が必要な場合があります。
| （NetGenesisのIPアドレス変換機能を使用してインターネットへ接続する場合）
| ソフトウェアによっては「インターネット側（WAN側）から通信が開始される」ことがあります。
| 初期状態（DMZホスト機能が無効、及びIPマスカレードテーブル未設定）の場合、NetGenesisのIPマスカレード（IPアドレス変換機能）によって、インターネット側（WAN側）から開始された通信は遮断されます。
| 「DMZホスト機能の設定」または「IPマスカレードテーブルの設定」を行うことにより、インターネット側（WAN側）から開始される通信を、NetGenesisのLAN側へ通すことが可能です。
| DMZホスト機能
| インターネット側から発信された全てのIPフレームを、LAN内の特定のIPアドレスへ転送する機能です。
| IPマスカレードテーブル（静的IPマスカレード機能）
| インターネット側から発信されたIPフレームを、プロトコルやポート番号に応じてLAN内の特定のIPアドレスへ転送する機能です。
| 以下を参照して下さい。
| 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−
設定後のQ&A へ戻る