19-3.WANポート情報 （WANポートの）DHCPクライアントがDHCPサーバーから自動取得したIPアドレス等の情報を確認する「WANポート情報」について説明します。 設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［WANポート情報］をクリックして下さい。
「WANポート情報」画面では、以下の情報表示・操作を行うことが可能です。
■ | DHCPクライアントが取得したIPアドレス等の表示・更新、取得したIPアドレス等の解放・再取得。 〔DHCPクライアント情報〕
以下を参照して下さい。
DHCPクライアント情報
19.制御・情報表示 へ戻る
DHCPクライアント情報 （WANポートの）DHCPクライアントがDHCPサーバーから自動取得したIPアドレス等の情報を確認する「DHCPクライアント情報」について説明します。 以下を参照して下さい。
IPアドレス等 取得成功の例
IPアドレス等 取得失敗の例
IPアドレス等の解放・再取得
DHCPクライアント未使用（IPアドレス固定設定）時の例
19-3.WANポート情報 へ戻る
| IPアドレス等 取得成功の例
| IPアドレス等の取得に成功した場合の、各表示項目について説明します。
(１) | 「DHCPクライアント」の使用・未使用を表示します。
(２) | WANポートのMACアドレス（または「基本設定」画面でWANポートに設定したMACアドレス）が表示されます。
(３) | DHCPクライアントがDHCPサーバーから取得したIPアドレス等（※）が表示されます。
※ | WANポートの「DHCPクライアント・IPアドレス自動取得」設定の「DNS情報の設定」欄にDNSサーバーのIPアドレスを設定した場合、設定したDNSサーバーのIPアドレスが表示されます。
(４) | DHCPサーバーから取得したIPアドレスを解放・再取得する際にクリックします。
| IPアドレス等の解放・再取得 を参照して下さい。
(５) | 「WANポート情報」画面の表示内容を更新するときにクリックします。
| DHCPクライアント情報 へ戻る
| IPアドレス等 取得失敗の例
| IPアドレス等の取得に失敗した場合、以下の画面のように「IPアドレス/サブネット」欄等が空欄、「デフォルトゲートウェイ」や「プライマリDNS」欄等が「0.0.0.0」と表示されます。
| この場合、以下の内容を確認して下さい。
| Q.インターネットへ接続できない。〜 DHCPクライアント使用時 〜
| DHCPクライアント情報 へ戻る
| IPアドレス等の解放・再取得
| ［IP解放］ボタンをクリックすることによりIPアドレスの解放を、［IP取得］ボタンをクリックするとIPアドレスの再取得を行うことが可能です。
| ［IP解放］ボタン（IPアドレスの解放）
| 取得したIPアドレスを解放する場合、［IP解放］ボタンをクリックして下さい。
| 「IPアドレス/サブネット」欄等が空欄に、「デフォルトゲートウェイ」や「プライマリDNS」欄等が「0.0.0.0」になると解放完了です。
※ | WANポートの「DHCPクライアント・IPアドレス自動取得」設定の「DNS情報の設定」欄にDNSサーバーのIPアドレスを設定した場合、IPアドレス解放後も設定したDNSサーバーのIPアドレスが表示されます。
メ モ
| ［IP解放］ボタンをクリックしても、すぐにIPアドレスが解放されないことがあります。
この場合、少し時間をおいてから［最新の情報に更新］ボタンをクリックして下さい。
| ［IP取得］ボタン（IPアドレスの再取得）
| IPアドレスの再取得を行う場合、［IP取得］ボタンをクリックして下さい。
| 再取得が完了すると「IPアドレス/サブネット」や「デフォルトゲートウェイ」、「プライマリDNS」等に取得した情報が表示されます。
メ モ
| ［IP取得］ボタンをクリックしても、すぐにIPアドレスを取得できないことがあります。
この場合、少し時間をおいてから［最新の情報に更新］ボタンをクリックして下さい。
| DHCPクライアント情報 へ戻る
| DHCPクライアント未使用（IPアドレス固定設定）時の例
| DHCPクライアント未使用（IPアドレス固定設定）時の、各表示項目について説明します。
(１) | 「DHCPクライアント」の使用・未使用を表示します。
(２) | WANポートのMACアドレス（または「基本設定」画面でWANポートに設定したMACアドレス）が表示されます。
(３) | WANポートの各動作モードの詳細設定画面に設定した情報が表示されます。
| DHCPクライアント情報 へ戻る
19-3.WANポート情報 へ戻る