8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う
プロバイダ（ISP）から固定IPアドレスを取得している場合の設定について説明します。
この場合、NetGenesisの設定方法（WANポートの動作モード）は、 ・IPアドレス固定 ・ IPアドレス固定（1〜16個）設定 ・IPアドレス固定 ・ アンナンバード（unnumbered）設定 の2通りがあります。
メ モ
| プロバイダから指定されたWAN側のゲートウェイアドレスと、実際に使用可能なアドレス（パソコン等で使用可能なアドレス）が、それぞれ別々のネットワークの場合、ローカルルータ設定を行って下さい。
9.2つの異なるネットワークを接続する を参照して下さい。
それぞれの設定の主な違いを以下に記しますので、使用環境に応じて設定を行って下さい。
| NetGenesisの（WANポートの）動作モード設定
IPアドレス固定・ IPアドレス固定 （1〜16個）設定 | IPアドレス固定・ アンナンバード （unnumbered）設定
ISPから取得した 固定IPアドレス数 | 1 ・ 2 ・ 4 ・ 8 ・16個 | 8 ・16個
NetGenesisの IPアドレス変換機能 | 有効（※1） | 無効
LAN内のIPアドレス | プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス （ISPから取得した固定IPアドレス）
接続可能なパソコン台数 （LAN内） | 通信量（利用セッション数）に依存 （※2） | グローバルIPアドレス個数から 3を引いた台数（※3）
LAN内のサーバーを WAN側へ公開するために 必要な設定 | 必要（※4） | 不要
備　考 |
ISPから取得した固定IPアドレスが1個の場合、この動作モード設定のみ可能。
| −
（設定方法の説明へのリンク） |
設定方法1：LAN内にプライベートIPアドレスを設定する
設定方法2：LAN内にグローバルIPアドレスを設定する
※1： | ISPから取得した固定IPアドレス数が ・1個の場合、IPマスカレード（1対複数）変換 ・2〜16個の場合、NAT（1対1）/IPマスカレード（1対複数）変換 となります。
※2： | IPマスカレードでは最大8192セッションのデータのやりとりが可能です。
| 「セッション」とはTCP/UDP/ICMPによるデータ処理の単位です。 例えば、WWWブラウザの1つのウインドウを「1セッション」としてカウントします。 （1つのウィンドウが本マニュアルの本項目のように、フレームによって2つに分かれている場合は「2セッション」とカウントされます。） 1台のパソコンでインターネットへ接続する場合、WWWブラウザやメールソフトウェア等により約10〜20セッション程度使用すると言われています。
※3： | グローバルIPアドレスの先頭と最後、ISP側のWAN側ゲートウェイ、NetGenesis（LANポート）に設定するIPアドレスを除いた個数が、LAN内に接続可能なパソコン台数（IPアドレス数）となります。
| こちら を参考にして下さい。
※4： | ISPから取得した固定IPアドレスが1個の場合、IPマスカレードテーブル設定、またはDMZホスト機能の設定が必要となります。
| 設定方法等の詳細については 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− を参照して下さい。
| ISPから取得した固定IPアドレス数が2〜16個の場合、IPアドレス変換の方法（NATまたはIPマスカレード）によって設定が異なります。
| 設定方法等の詳細については 8-1-2.IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）設定 を参照して下さい。
設定方法1：LAN内にプライベートIPアドレスを設定する LAN内にプライベートIPアドレスを設定し、プロバイダ（ISP）から指定されたグローバルIPアドレスをNAT/IPマスカレード変換するための、NetGenesisの設定について説明します。
メ モ
使用可能な固定IPアドレス数は1・2・4・8・16個です。
| 8-1-1.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）設定」画面を開く手順）について説明します。
| 8-1-2.IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）設定
| 固定IPアドレスをNAT/IPマスカレード変換して使用する場合の設定について説明します。
・ | WAN側ネットワークの設定
・ | IPアドレス変換の設定（*1）
・ | DMZホスト機能の設定（*2）
・ | Windows Messenger変換の設定（*3）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
・ | UPnPニックネーム（接続名称）の設定
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（NAT/IPマスカレード）が有効になります。
|  | 固定IPアドレスが1つの場合はIPマスカレード変換、複数の場合はNAT/IPマスカレード変換となります。
*2 | ： | DMZホスト機能についての詳細は 11-2.DMZホスト機能の設定（11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−） を参照して下さい。
*3 | ： | UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能を使用する方は、設定を行わないで下さい。
このページの先頭へ戻る
設定方法2：LAN内にグローバルIPアドレスを設定する LAN内にプロバイダ（ISP）から取得したグローバルIPアドレスを設定する（IPアドレス変換機能を無効にする）場合の、NetGenesisの設定について説明します。
メ モ
| 使用可能な固定IPアドレス数は 8・16個です。
備　考
「LAN内にグローバルIPアドレスを設定する」＝「NetGenesisのLANポートIPアドレスや、LAN内の各パソコンにグローバルIPアドレスを設定する」ことを示します。
■ | NetGenesisのLANポートIPアドレス設定については、本項目の 8-2-1.LANポートIPアドレスの変更 または 12-1.LANポートIPアドレスの設定 を参照して下さい。
■ | パソコンのTCP/IP設定については 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
■ | NetGenesisのLANポートIPアドレスの変更については「1-2.設定を行う前に確認すること」の 既存のLANにNetGenesisを追加する手順（NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順） も参考にして下さい。
| 8-2-1.LANポートIPアドレスの変更
| プロバイダから取得した固定IPアドレスの中の一つを、NetGenesisのLANポートに設定する方法について説明します。
| （LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更します。）
| 8-2-2.DHCPサーバー設定の変更
| NetGenesisのDHCPサーバー設定について説明します。
| （変更が必要な設定項目について説明します。）
| 8-2-3.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）設定」画面を開く手順）について説明します。
| 8-2-4.IPアドレス固定・（unnumbered）設定
| 固定IPアドレスをLAN内で使用する場合の設定について説明します。（*1）
・ | WAN側IPアドレスの設定 |
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換が無効になります。
・ | DNS情報の設定
このページの先頭へ戻る