UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能 Windows XP編（OS・ソフトウェア設定と動作確認）
Windows XPでUPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能を使用するために必要な、OS・ソフトウェア設定と動作確認の方法について説明します。
チェック！
| UPnP機能を使用する前に、ご利用のパソコンで "Windows Update" を実行し、Windowsのシステム等を常に最新の状態にすることを推奨します。
以下を参照して下さい。
＊ | "該当バージョン" の表記が無いものについては、Windows XP全バージョン共通の項目です。
Windows XPのバージョン確認
Windows Messengerを使用する場合
Windows Messengerのオーディオに関するアップデート 〔 該当バージョン：Service Pack表記無し、Service Pack 1、Service Pack 1a 〕
UPnPサポートの確認 〔 該当バージョン：Service Pack表記無し、Service Pack 1、Service Pack 1a 〕
UPnPサポートの確認とWindowsファイアウォールの確認 〔 該当バージョン：Service Pack 2 、Service Pack 3 〕
UPnP機能の動作確認
| Windows XPのバージョン確認
| Windows XPの設定を確認する前に、以下の手順でWindows XPのバージョンを確認して下さい。
メ モ
| Windows XPのバージョンにより、Windows側のUPnPサポートの確認内容等が一部異なります。
1. | ［スタート］→［コントロールパネル］→［パフォーマンスとメンテナンス］の順番にクリックして下さい。
2. | ［システム］をクリックして下さい。
3. | 「システムのプロパティ」画面が開きます。
| ［システム］欄に表示されているバージョンを確認して下さい。
| 確認し終わりましたら［OK］ボタンをクリックして画面を閉じて下さい。
| 先頭へ戻る
| Windows Messengerを使用する場合
| Windows Messengerを使用する場合は、Windows Messenger 4.6以降（推奨：5.0以降）がインストールされているか確認して下さい。
| Windows Messengerのバージョンは、Windows Messengerのメニューから［ヘルプ］→［Windows Messengerのバージョン情報］で確認することができます。
| ご利用のWindows Messengerのバージョンが古い場合はバージョンアップを行って下さい。
メ モ
| MSN Messengerを使用する場合、バージョン5.0以降を使用して下さい。
| 先頭へ戻る
| Windows Messengerのオーディオに関するアップデート
| 〔 該当バージョン：Service Pack表記無し、Service Pack 1、Service Pack 1a 〕
| Windows Messengerを利用する前に、必ず "Windows Update" を実行し、更新の一覧に「Windows Messengerのオーディオに関するアップデート」が表示されているか確認して下さい。
| 表示されている場合はアップデートを適用して下さい。
| （表示されていない場合、アップデートは適用済みです。）
| 先頭へ戻る
| UPnPサポートの確認
| 〔 該当バージョン：Service Pack表記無し、Service Pack 1、Service Pack 1a 〕
| 以下の手順でご利用のパソコンに「UPnPサポート」がインストールされているか確認して下さい。
1. | ［スタート］→［コントロールパネル］→［ネットワークとインターネット接続］→［ネットワーク接続］の順番にクリックして下さい。
2. | ［詳細設定］メニューから［オプションネットワークコンポーネント］をクリックして下さい。
3. | ［ネットワークサービス］を選択し、［詳細］ボタンをクリックして下さい。
4. | 「インターネット ゲートウェイ デバイスの検出とクライアント制御」、及び「ユニバーサル プラグ アンド プレイ」にチェックが入っているか確認して下さい。
| チェックが入っていない場合、チェックを入れて［OK］ボタンをクリックし、インストールを行って下さい。
| （インストールする際、Windows XPのCD-ROMを要求される場合があります。）
メ モ
| Windows XPのバージョンによっては「インターネット ゲートウェイ デバイスの検出とクライアント制御」が表示されない場合があります。
その場合は「ユニバーサル プラグ アンド プレイ」にのみチェックを入れて下さい。
| 以上で「UPnPサポートの確認」は完了です。
| 先頭へ戻る
| UPnPサポートの確認とWindowsファイアウォールの確認
| 〔 該当バージョン：Service Pack 2 、Service Pack 3 〕
| −UPnPサポートの確認−
|  |  | 以下の手順でご利用のパソコンに「UPnPサポート」がインストールされているか確認して下さい。
1. | ［スタート］→［コントロールパネル］→［ネットワークとインターネット接続］→［ネットワーク接続］の順番にクリックして下さい。
2. | ［詳細設定］メニューから［オプションネットワークコンポーネント］をクリックして下さい。
3. | ［ネットワークサービス］を選択し、［詳細］ボタンをクリックして下さい。
4. | 「インターネット ゲートウェイ デバイスの検出とクライアント制御」、及び「UPnP ユーザー インターフェイス」にチェックが入っているか確認して下さい。
| チェックが入っていない場合、チェックを入れて［OK］ボタンをクリックし、インストールを行って下さい。
| （インストールする際、Windows XPのCD-ROMを要求される場合があります。）
|  | 以上で「UPnPサポートの確認」は完了です。 次項の「Windowsファイアウォールの確認」へ進んで下さい。
| −Windowsファイアウォールの確認−
|  |  | Windows XP の「Windowsファイアウォール」の設定によっては、以下のような状況になる場合があります。
■ | MSN Messenger や Windows Messenger 等のUPnPソフトウェアの通信が遮断される。
■ | インターネットゲートウェイのアイコンが表示されない。
|  |  | UPnPソフトウェアが正しく動作しない場合、以下の手順で「Windowsファイアウォール」の設定内容を確認して下さい。
1. | ［スタート］→［コントロールパネル］→［ネットワークとインターネット接続］→［ネットワーク接続］の順番にクリックして下さい。
2. | ［ローカルエリア接続］をダブルクリックして下さい。
3. | 「ローカルエリア接続の状態」画面で［プロパティ］ボタンをクリックして下さい。
4. | 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で［詳細設定］タブをクリックし、［設定］ボタンをクリックして下さい。
5. | ［例外を許可しない］にチェックが入っている場合、チェックを外して下さい。
※ | 「Windowsファイアウォール」が無効の場合、他の設定を確認する必要はありません。 ［OK］ボタンをクリックして画面を閉じて下さい。
6. | ［例外］タブをクリックして下さい。
| 該当する（使用する）プログラム（ソフトウェア名称）、サービスのチェックが外れている場合、チェックを入れて下さい。
7. | 各画面で［OK］ボタンをクリックして画面を閉じて下さい。
|  | 以上で「Windowsファイアウォールの確認」は完了です。
| 先頭へ戻る
| UPnP機能の動作確認
| NetGenesisのUPnP機能の設定、及びパソコン側のUPnPサポートの確認が完了した後、NetGenesisのUPnP機能が動作しているか以下の手順で確認して下さい。
1. | デスクトップ上の［マイネットワーク］アイコンをダブルクリックして下さい。
2. | 「NWG OPT-ITS」アイコンが作成されていることを確認し、［ネットワークタスク］欄から［ネットワーク接続を表示する］をクリックして下さい。
メ モ
| ・ | 上記の「NWG OPT-ITS」アイコンをダブルクリックすると「NetGenesisの設定」画面（WWWブラウザ）が開きます。
・ | Windows XP Service Pack 2、Service Pack 3 の場合、Windowsファイアウォールの設定によっては、上記のアイコンが表示されない場合があります。 表示されない場合は Windowsファイアウォールの確認 を参照して下さい。
3. | ［インターネットゲートウェイ］として以下のどちらかが表示されていることを確認して下さい。
NWG OPT-ITS上の PPPoE1 connection ※
→ | WANポートの動作モード（PPPoE 動作モード）が
| 「PPPoE セッション１ IPアドレス自動取得」
| または
| 「PPPoE セッション１ IPアドレス固定（1〜16個）」
| の場合に表示されます。
NWG OPT-ITS上の WAN connection ※
→ | WANポートの動作モードが
| 「DHCPクライアント・IPアドレス自動取得」
| または
| 「IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）」
| の場合に表示されます。
※ | "WAN connection" や "PPPoE1 connection" は、NetGenesisの「ニックネーム（接続名称）の設定」（PPPoE セッション１ 設定時）、または「UPnPニックネーム（接続名称）の設定」（DHCPクライアント、またはIPアドレス固定設定時）で変更することができます。
メ モ
Windows XP Service Pack 2、Service Pack 3 の場合、Windowsファイアウォールの設定によっては、上記のアイコンが表示されない場合があります。 表示されない場合は Windowsファイアウォールの確認 を参照して下さい。
| 以上で「UPnP機能の動作確認」は完了です。
| 先頭へ戻る

株式会社マイクロリサーチ