17-3.帯域制御 設定例 帯域制御の設定例について説明します。 必要に応じて参照して下さい。
VoIP端末の通信を優先し、音声品質を確保する例
TOS値により、特定の通信を優先する例
複数のサーバーをインターネット側へ公開し、特定のサーバーの通信を優先する例
17.帯域制御（シェーピング/優先制御） へ戻る
VoIP 端末の通信を優先し、音声品質を確保する例 【 構成例 】
VoIP端末の音声通信のみを優先し、かつWAN側の上り帯域を128kbpsに制限して音声品質を確保する。 音声通信以外の通信は、WANポートの帯域制限対象外とする。 （音声通信以外のパケットは常に128kbps制限外の帯域を使用する。）
※ | VoIP端末の通信は、UDP5060、UDP5090、UDP5091を使用すると仮定します。
| 実際に使用するプロトコル、ポート番号については、ご利用の回線事業者等にお問い合わせ下さい。
上記の構成例の場合、優先ルーティング設定とWANポート帯域制限設定に以下の設定を行います。
| 優先ルーティング設定
| 「優先ルーティング機能を使用する」にチェックを入れ、以下の情報を登録して下さい。
WAN/PPPoEポートに登録する情報
登録されていないIPフレームの優先度 | 低
登録するテーブル1
優先度 | 高
送信元ポート番号 | 5060
送信先ポート番号 | 5060
AND/OR | OR
プロトコル | UDP
登録するテーブル 2
優先度 | 高
送信元ポート番号 | 5090/5091
送信先ポート番号 | 5090/5091
AND/OR | OR
プロトコル | UDP
※上記以外は全て空欄（設定なし）
LANポートに登録する情報
登録されていないIPフレームの優先度 | 低
登録するテーブル1
優先度 | 高
送信元ポート番号 | 5060
送信先ポート番号 | 5060
AND/OR | OR
プロトコル | UDP
登録するテーブル 2
優先度 | 高
送信元ポート番号 | 5090/5091
送信先ポート番号 | 5090/5091
AND/OR | OR
プロトコル | UDP
※上記以外は全て空欄（設定なし）
| WANポート帯域制限設定
WANポート帯域制限設定に登録する情報
上り方向 帯域制限（シェーピング）機能を使用する | チェック有り
低優先順位パケットは帯域制限の対象外とする | チェック有り
帯域制限速度 | 128（128kbps）
※上記以外は全て空欄（設定なし）
17-3.帯域制御 設定例 へ戻る
TOS値により、特定の通信を優先する例 【 構成例 】
パケットのTOS値を判別し、ソフトフォンの音声通信のみを優先する。 WAN側の上り帯域を128kbpsに制限して音声品質を確保する。 ソフトフォンの音声通信以外は、WANポートの帯域制限対象外とする。 （音声通信以外のパケットは常に128kbps制限外の帯域を使用する。）
※ | ソフトフォンのTOS値は「優先度5」（2進表記：10100000、16進表記：a0）と仮定します。
| 実際のTOS値については、ご利用のソフトウェア製造元等にお問い合わせ下さい。
上記の構成例の場合、優先ルーティング設定とWANポート帯域制限設定に以下の設定を行います。
| 優先ルーティング設定
| 「優先ルーティング機能を使用する」にチェックを入れ、以下の情報を登録して下さい。
WAN/PPPoEポートに登録する情報
登録されていないIPフレームの優先度 | 低
登録するテーブル
優先度 | 高
プロトコル | UDP
TOS値 | a0
TSOマスク | ff
※上記以外は全て空欄（設定なし）
LANポートに登録する情報
登録されていないIPフレームの優先度 | 低
登録するテーブル
優先度 | 高
プロトコル | UDP
TOS値 | a0
TSOマスク | ff
※上記以外は全て空欄（設定なし）
| WANポート帯域制限設定
WANポート帯域制限設定に登録する情報
上り方向 帯域制限（シェーピング）機能を使用する | チェック有り
低優先順位パケットは帯域制限の対象外とする | チェック有り
帯域制限速度 | 128（128kbps）
※上記以外は全て空欄（設定なし）
17-3.帯域制御 設定例 へ戻る
複数のサーバーをインターネット側へ公開し、特定のサーバーの通信を優先する例 【 構成例 】
NetGenesisのWANポートをアンナンバード設定にし、LAN側にISPから取得したグローバルIPアドレスを割り当てる。 FTPサーバーとWWWサーバーをインターネット側へ公開し、優先ルーティング機能を使用してFTPサーバーの通信を優先させる。 FTPサーバー以外の通信は優先度低とする。
上記の構成例の場合、優先ルーティング設定に以下の設定を行います。 「優先ルーティング機能を使用する」にチェックを入れ、以下の情報を登録して下さい。
WAN/PPPoEポートに登録する情報
登録されていないIPフレームの優先度 | 低
登録するテーブル
優先度 | 高
送信先IPアドレス/サブネット | xxx.xxx.xxx.105/32
※上記以外は全て空欄（設定なし）
LANポートに登録する情報
登録されていないIPフレームの優先度 | 低
登録するテーブル
優先度 | 高
送信元IPアドレス/サブネット | xxx.xxx.xxx.105/32
※上記以外は全て空欄（設定なし）
17-3.帯域制御 設定例 へ戻る