4. 10-2.内蔵モデム設定 NetGenesis SuperOPT-ITS Plusの内蔵モデム設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［モデムポート 動作モード設定］をクリックして下さい。 「モデムポート 動作モード設定」画面が開きます。 「モデムポートを使用する」にチェックを入れて下さい。 「回線種別」を選択して下さい。 「オプション設定」を行って下さい。
   | スピーカー音量
   | 内蔵モデムのモデムスピーカー音量を選択して下さい。
   | 追加ATコマンド（最大120文字まで入力可能です。）
   | 必要に応じて、追加ATコマンドを設定して下さい。 設定可能な追加ATコマンドについては、 ATコマンドとリザルトコード一覧 を参照して下さい。
   | 動作モード設定内にも追加ATコマンド設定欄が存在します。 追加ATコマンドは、「内蔵モデム設定の追加ATコマンド（本設定）」→「動作モード設定内の追加ATコマンド」の順番で送出されます。
   参考）PBXの0発信について
   PBXの0発信の回線に接続する場合、「追加ATコマンド」欄に「ATX3」を追加する必要があります。
   【 注意 】
   上記は全ての環境での動作を保証するものではありません。 PBXの0発信の回線へ接続する場合は、あらかじめ、使用するPBX側の仕様を確認して下さい。
[モデムポート設定 適用]ボタンをクリックして下さい。 以上で モデムポート設定 は完了です。
| 「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続」を行う場合
| 10-3.ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 へ進んで下さい。
| 「RASサーバーIP接続」を行う場合
| 10-4.RASサーバーIP接続IP接続 へ進んで下さい。
| 「ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 と RASサーバーIP接続を併用」する場合
| 10-3.ダイヤルアップ（RASクライアント）IP接続 へ進んで下さい。
| 「LAN型ダイヤルアップIP接続」を行う場合
| 10-5.LAN型ダイヤルアップIP接続 へ進んで下さい。
| 「専用線 IP接続」を行う場合
| 10-6.専用線IP接続 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
10.シリアルポート/モデムポートを使用する へ戻る