1-3-2.NetGenesis SuperOPT-ITS NetGenesis SuperOPT-ITS の各部の名称について説明します。 以下を参照して下さい。
| 各部の名称
| 前面（モニタランプ）
POWER | ： | NetGenesis の電源がONのときに点灯します。
Link/Act | ： | 各ポートの通信状態を表します。
・点灯 | ： | リンク確立中。
・消灯 | ： | リンク未確立。
・点滅 | ： | データ通信中。
100Mbps | ： | 各ポートの通信速度を表します。
・点灯 | ： | 100Mbpsでリンク確立中。
・消灯 | ： | 10Mbpsでリンク確立中。
STATUS 1 | ： | WANポートの動作状態を表します。
《 動作モード：PPPoEクライアント（IPアドレス自動取得/固定/アンナンバード） 》
・点灯 | ： | PPPoE接続完了。
・点滅（500ms間隔） | ： | PPPoE未接続。
・点滅（200ms間隔 5秒間） | ： | Case1） | IPマスカレード有効時、同時処理最大セッション数（8192）に達した。（※1）
Case2） | NAT変換時、FTPプロトコル及びWindows Messengerプロトコルの同時処理最大セッション数（512）に達した。（※2）
《 動作モード：DHCPクライアント（IPアドレス自動取得） 》
・点灯 | ： | IPアドレス自動取得完了。
・点滅（500ms間隔） | ： | IPアドレス未取得。
・点滅（200ms間隔 5秒間） | ： | IPマスカレード有効時、同時処理最大セッション数（8192）に達した。（※1）
《 動作モード：IPアドレス固定（IPアドレス固定/アンナンバード/ローカルルータ） 》
・点滅（200ms間隔 5秒間） | ： | Case1） | IPマスカレード有効時、同時処理最大セッション数（8192）に達した。（※1）
Case2） | NAT変換時、FTPプロトコル及びWindows Messengerプロトコルの同時処理最大セッション数（512）に達した。（※2）
※1 | ： | この場合、以下のSYSLOGメッセージが出力されます。 "IP Masquerade session table full"
※2 | ： | この場合、以下のSYSLOGメッセージが出力されます。 "NAT: Session table full"
STATUS 2 | ： | 優先ルーティングの動作状態を表します。
・点灯 | ： | 優先ルーティング設定 有効。
・点滅（200ms間隔 5秒間） | ： | 高優先パケットが流れている。
STATUS 3 | ： | シリアルポートの動作状態を表します。
・点灯 | ： | 回線接続完了。
・消灯 | ： | 回線未接続。
・点滅（200ms間隔 5秒間） | ： | データ送受信中。
参考：LEDの点滅間隔について
LEDの点滅間隔については、以下を参考にして下さい。
500ms間隔 | 200ms間隔
| 背面（各コネクタ、RESETスイッチ）
9VDC | ： | 電源アダプター用コネクタです。 付属の専用電源アダプターを接続します。
RESET | ： | NetGenesis の設定を工場出荷値に戻すためのボタンです。
→ | 細い棒等でRESETボタンを押したまま、電源をONにすることにより、NetGenesis の設定が工場出荷値に戻ります。
● | 電源をONにした後、RESETボタンを10秒以上押し続けて下さい。
SERIAL | ： | シリアルポートです。
→ | 付属の専用シリアルケーブルを使用して、モデムやISDNターミナルアダプタと接続します。 接続方法については、シリアルポートとの接続 を参照して下さい。
● | 必ず付属のシリアルケーブルを使用して下さい。 モデムやISDNターミナルアダプタに添付されているMacintosh用ケーブルは使用できませんので注意して下さい。
WAN | ： | WANポートです。
→ | ツイストペアケーブルを使用して、ケーブルモデム・ADSLモデム・メディアコンバータ・ONU等（回線終端装置）と接続します。（※1・※2）
| （ローカルルータとして使用する場合、別ネットワークのHUB等のネットワーク機器と接続します。）
※1 | ： | ツイストペアケーブルのストレート/クロスを自動的に判別・切り替えを行います。
※2 | ： | USBタイプのケーブルモデム ・ADSLモデムは接続できません。
L1〜L4 | ： | LANポート1〜4です。
→ | ツイストペアケーブルを使用して、パソコンのイーサネットボードや他のHUB等と接続します。
・ | ツイストペアケーブルのストレート/クロスを自動的に判別・切り替えを行います。
チェック！
| 電源アダプターを接続する際は、しっかり奥まで差し込んで下さい。 接触不良のまま使用すると、動作不良や故障の原因となります。
| 各機器との接続
| 以下のように NetGenesis と 各機器を接続して下さい。
■ | ツイストペアケーブルのストレート/クロスを自動的に判別・切り替えを行います。
■ | USBタイプの回線終端装置は接続できません。
NetGenesis のLANポートIPアドレスを変更する場合
−アンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合等−
NetGenesis のLANポートIPアドレスを工場出荷値（192.168.0.1/24）（※）から変更する場合（NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更する場合）、必ず 既存のLANにNetGenesisを追加する手順 を参照して下さい。
※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
| シリアルポートとの接続
| 以下のように NetGenesisのシリアルポートと外付けISDNターミナルアダプタ/アナログモデムを接続して下さい。
ISDNターミナルアダプタ/アナログモデムを接続する際の注意
ISDNターミナルアダプタ/アナログモデムをシリアルポートに接続する際は、必ずNetGenesisに付属されている専用シリアルケーブルを使用して下さい。
ISDNターミナルアダプタやアナログモデムに付属されているMacintosh用ケーブルを使用しても正しく動作しませんので注意して下さい。
先頭へ戻る