9-2.ローカルルータ設定 「ローカルルータ」の各設定について説明します。
必要な設定が完了しましたら こちら の操作（設定の保存）を行って下さい。
| WAN側IPアドレスの設定
| （NetGenesisの）WAN側IPアドレスの設定について説明します。
| DNS情報の設定
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）の設定について説明します。
必要な設定が完了しましたら以下の操作を行い、「IPアドレス固定・ アンナンバード（unnumbered）設定」画面の［設定］ボタンをクリックし、設定を保存して下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
直前に表示したページへ戻る
9.2つの異なるネットワークを接続する へ戻る