14-4.RIP設定 RIP設定について説明します。 RIPとは「通信経路の情報を伝送するルータ間プロトコル（通信規約）」のことをいいます。 NetGenesisと他のRIP対応機器との間でRIPを使用することにより、ルーティングの設定が自動的に行われるようになります。
はじめに
RIPの設定を行うためには、ネットワークに関する知識が必要です。
設定を行う場合は、ネットワーク全体の構成を明確化し、LAN管理者等と相談の上で設定して下さい。
以下の内容を参照して下さい。
動作内容
RIP1の設定
RIP2の設定
RIP1/RIP2共通設定
14.ルーティングの設定 へ戻る
動作内容 NetGenesisのRIPの動作内容について説明します。
| RIPを使用する場合・使用しない場合の違い
| RIPを使用する場合・使用しない場合の、ルーティング設定の違いについて説明します。
| NetGenesisと他のルータ間でRIPを使用することにより、ルーティングの設定が自動的に行われるようになります。
| 以下の環境例を参考にして下さい。
| ※本社・支社のLANともにサブネット「/24（255.255.255.0）」の例です。
| RIPを使用しない場合の設定
本社LANのNetGenesisの設定 （ルーティングテーブルの設定・LANポート）
IPアドレス/サブネット | 192.168.1.0/24
ゲートウェイ | 192.168.0.200
メトリック | 1
| 上記のNetGenesisの設定に加え、本社LAN・支社LANのそれぞれのルータにルーティングの設定が必要です。
| 本社LANのインターネット1（Bフレッツ）において、何らかの回線障害（メンテナンス等）によってPPPoE接続ができない場合、インターネット1が復旧されるまで不通となります。
| （ルーティングの設定が固定で、かつ支社LANへルーティング情報のみのため。）
| RIPを使用する場合の設定
| 本社LANのNetGenesisとルータ、支社LANのルータ（2台）でRIP（※1）を使用する場合、ルーティングの設定はRIPによって自動的に行われるため不要です。
※1： | RIPの具体的な設定内容については、ここでは省略します。
| 本社LANのインターネット1において、何らかの回線障害（メンテナンス等）によってPPPoE接続ができない場合、本社LANのルータ（IPアドレス：192.168.0.200）を経由して、支社LANのインターネット2へ接続するようになります。（※2）
※2： | RIPによって、支社LANのインターネット2への通信経路情報が、本社のNetGenesisへ知らされているため。
| インターネット1へのPPPoE接続が完了した時点で、本社LANはインターネット1へ接続するようになります。
チェック！
| 上記のようにWAN側で回線障害等が発生した際に、LANポートへデフォルトゲートウェイが切り替わる動作モードは「DHCPクライアント」、「PPPoEクライアント」、「ローカルルータ」の3種類です。
その他の動作モードの場合、WAN側で回線障害等が発生しても、LANポートへデフォルトゲートウェイが切り替わることはありません。
| RIP1とRIP2の違い
| RIP1とRIP2の違いについて説明します。
| RIP2はRIP1の上位互換で、RIP1に対して以下の機能が追加されています。
| サブネットマスク情報の広告
| RIP1の場合、サブネットマスク情報を広告しませんので、サブネットマスクによって分けられたネットワークについては、正しくルーティングの制御を行うことができません。 （サブネットマスク情報を受け付けることもできません。）
| 【 RIP1 】
ネットワーク1 |  |
RIP1の場合、ネットワーク1とネットワーク2を同一ネットワークとして認識してしまう。
正しくルーティングの制御を行うことができない。
・ | サブネットマスク情報を広告しないため。
IPアドレス：192.168.0.0 サブネット：/25（255.255.255.128）
ネットワーク2
IPアドレス：192.168.0.128 サブネット：/25（255.255.255.128）
| これに対し、RIP2はサブネットマスク情報を広告する・受け付けることが可能なため、サブネットマスクによって分けられたネットワークにおいても、正しくルーティングの制御を行うことができます。
| 【 RIP2 】
ネットワーク1 |  |
RIP2の場合、ネットワーク1とネットワーク2を 別ネットワークとして認識可能。
正しくルーティングの制御を行うことが可能。
・ | サブネットマスク情報を広告するため。
IPアドレス：192.168.0.0 サブネット：/25（255.255.255.128）
ネットワーク2
IPアドレス：192.168.0.128 サブネット：/25（255.255.255.128）
| RIPルータ間の認証機能
| RIP2では、RIP2ルータ間でパスワードによる認証を行うことが可能です。
| 認証機能を使用した場合、同一パスワードのRIP2ルータからのRIP広告のみを受け付けます。
| RIP1ルータ、及び異なるパスワード、または認証なしのRIP2ルータからのRIP広告は受け付けません。
| RIPの制限とWAN側へのRIP広告動作
| RIPの制限とWANポート側へのRIP広告動作について説明します。
| RIPの制限
| RIP広告が届くルータのホップ数（段数、ネットワークの数）は15段（メトリック15）までです。
| 16段目以降にはRIP広告は届きません。
ネットワーク1 | 0段目（メトリック0）
IPアドレス：192.168.0.0 サブネット：/24（255.255.255.0）
ネットワーク2 | 1段目（メトリック1）
IPアドレス：192.168.1.0 サブネット：/24（255.255.255.0）
ネットワーク3 | 2段目（メトリック2）
IPアドレス：192.168.2.0 サブネット：/24（255.255.255.0）
ネットワーク4 | 3段目（メトリック3）
IPアドレス：192.168.3.0 サブネット：/24（255.255.255.0）
・ ・ ・ ・ ・ |
ネットワーク16 | 15段目（メトリック15） RIP広告が届くのはここまで
IPアドレス：192.168.15.0 サブネット：/24（255.255.255.0）
ネットワーク17 | 以降、RIP広告は届きません
IPアドレス：192.168.16.0 サブネット：/24（255.255.255.0）
| WAN側へのRIP広告動作について
| 動作モードによって、WAN側へのRIP広告動作は異なります。
| WAN側へのRIP広告動作が有効となる動作モードは「ローカルルータ」及び「専用線IP接続」のみです。
| （他の動作モードの場合、動作保証外となります。）
14-4.RIP設定 へ戻る
RIP1の設定 RIP1の設定について説明します。
チェック！
| RIP1ではサブネット情報を広告しません。（受け付けることもできません。）
よって、サブネットによって分けられたネットワークについては、正しくルーティングの制御を行うことができませんので、注意して下さい
3. 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「ルーティングの設定」の中の、［RIP設定］をクリックして下さい。 ［RIP機能を使用する］にチェックを入れ、［RIP1を使用する］を選択して下さい。 RIP1のルーティングの決定方法（RIP1 詳細設定）を選択します。 既存の環境に合わせ、以下の4つの中から1つ選択して下さい。
   | 受け取ったRIP広告情報の基本ネットワークマスク（クラスA/B/C）のみでルーティングを決定する
   | 受け取ったRIP広告情報内のIPアドレス（宛先アドレスまたはホストアドレス）を決定する際に、以下の処理を行います。
   | （この処理により、NetGenesisに登録されるルーティングテーブル、及びNetGenesisが送るRIP1広告情報が決定されます。）
   | 受け取ったRIP広告情報の基本ネットワークマスク（クラスA/B/C）を優先してルーティングを決定する
   | 受け取ったRIP広告情報内のIPアドレス（宛先アドレスまたはホストアドレス）を決定する際に、以下の処理を行います。
   | （この処理により、NetGenesisに登録されるルーティングテーブル、及びNetGenesisが送るRIP1広告情報が決定されます。）
   | RIP広告情報を受け取ったインタフェース（WANポートまたはLANポート）のサブネットマスクのみでルーティングを決定する
   | 受け取ったRIP広告情報内のIPアドレス（宛先アドレスまたはホストアドレス）を決定する際に、以下の処理を行います。
   | （この処理により、NetGenesisに登録されるルーティングテーブル、及びNetGenesisが送るRIP1広告情報が決定されます。）
   | RIP広告情報を受け取ったインタフェース（WANポートまたはLANポート）のサブネットマスクを優先してルーティングを決定する
   | 受け取ったRIP広告情報内のIPアドレス（宛先アドレスまたはホストアドレス）を決定する際に、以下の処理を行います。
   | （この処理により、NetGenesisに登録されるルーティングテーブル、及びNetGenesisが送るRIP1広告情報が決定されます。）
RIP信用ルータの設定を行う場合は RIP1/RIP2共通設定 へ進んで下さい。 RIP信用ルータの設定を行わない場合、設定は完了です。 ［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でRIP1の設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
14-4.RIP設定 へ戻る
3. RIP2の設定 RIP2の設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「ルーティングの設定」の中の、［RIP設定］をクリックして下さい。 ［RIP機能を使用する］にチェックを入れ、［RIP2を使用する］を選択して下さい。 RIP2の場合、RIP2ルータ間でパスワードによる認証を行うことにより、一部のRIP2ルータとのみ、RIP広告をやりとりすることができます。 パスワードを設定する場合は、［RIP2 詳細設定］の中の［認証機能を使用する］にチェックを入れ、［パスワード］、及び［パスワード再入力］欄にパスワードを半角英数字で入力して下さい。 （最大16文字まで入力可能。）
   チェック！
   | ・ | 他のルータに設定されているパスワードと同じパスワードを入力して下さい。 パスワードを間違えた場合、パスワードが設定されているルータからのRIP広告を受け付けなくなりますので、注意して下さい。
   ・ | パスワードを設定した場合、RIP1ルータ、及び、異なるパスワード、または認証なしのRIP2ルータからのRIP広告を、受け付けなくなりますので注意して下さい。
   備　考
   ■ | ［パスワード］及び［パスワード再入力］欄の表示について
   | 一度本画面を閉じた後に再度開くと、［パスワード］及び［パスワード再入力］欄は、実際に入力したパスワードの文字数に関係なく「・」もしくは「*」が表示されます。
RIP信用ルータの設定を行う場合は RIP1/RIP2共通設定 へ進んで下さい。 RIP信用ルータの設定を行わない場合、設定は完了です。 ［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でRIP2設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
14-4.RIP設定 へ戻る
RIP1/RIP2共通設定 RIP1/RIP2共通設定について説明します。 RIP1/RIP2共通設定には、以下の2つの設定項目があります。
回線切断時の設定
RIP信用ルータの設定
| 回線切断時の設定
| 回線切断時の設定について説明します。
| WANポートの動作モードが「PPPoEクライアント」、もしくはシリアル/モデムポートの動作モードで「専用線IP接続」を使用時、回線切断が発生した際に、LAN側へRIPで広告するか否かを選択します。
| LAN側へRIPで広告する
| 回線が切断されても、LAN側へRIPで広告し続けます。
＊ | このときにLAN側へRIPで広告する内容は、PPPoEポート/シリアルポート/モデムポートのスタティックルーティング情報です。
| LAN側へRIPで広告しない
| 回線が切断されても、LAN側へRIPで広告しません。
| RIP1/RIP2共通設定 へ戻る
| RIP信用ルータの設定
| RIP信用ルータの設定について説明します。
メ モ
| 登録可能なRIP信用ルータ数は最大8個です。
| ここで登録したルータからのRIP広告（更新）情報を、NetGenesisが受け入れるか・受け入れないかを設定します。
| 以下の手順で設定を行って下さい。
5. | ［RIP信用ルータを設定する］にチェックを入れて下さい。 ［登録したルータからの更新情報を受け入れる］か、［登録したルータの更新情報を受け入れない］のどちらかを選択して下さい。 登録リスト ［ルータIPアドレス］欄右下の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「RIP信用ルータ リスト追加・編集」画面が表示されます。 ［ルータIPアドレス］欄に、登録するRIP信用ルータのIPアドレスを入力して下さい。 ［追加］ボタンをクリックして下さい。 入力した［ルータIPアドレス］が登録リストに追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
| 以上でRIP信用ルータ（1エントリ）の登録は完了です。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
| RIP1/RIP2共通設定 へ戻る
RIP1/RIP2共通設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
14-4.RIP設定 へ戻る