IPアドレス変換の設定（IPマスカレード） IPアドレス変換（IPマスカレード）について説明します。 以下の内容を参照して下さい。
| IPアドレス変換（IPマスカレード）の概要
| IPアドレス変換の設定（変換用ネットワークの設定） ・・・変換IPアドレス数：1個
| セッション情報保持時間の設定
| Windows Messenger変換の設定
| PPTP変換の設定
直前に表示したページへ戻る
IPアドレス変換（IPマスカレード）の概要 IPアドレス変換の概要について説明します。 NetGenesisはISPから自動取得（または固定設定）した1つのIPアドレスを、LAN内の複数のプライベートIPアドレスへ変換します。 （1対n変換　n=プライベートIPアドレスの個数・LAN内のパソコン台数） このIPアドレス変換動作を「IPマスカレード」といいます。
備　考
| IPマスカレードによって同時にインターネットへ接続できるパソコン台数（セッション数）
| IPマスカレードでは最大8192セッションのデータのやりとりが可能です。（※）
| 「セッション」とはTCP/UDP/ICMPによるデータ処理の単位です。
| 例えば、WWWブラウザの1つのウインドウを「1セッション」としてカウントします。
| （1つのウィンドウが本マニュアルの本項目のように、フレームによって2つに分かれている場合は「2セッション」とカウントされます。）
| 1台のパソコンでインターネットへ接続する場合、WWWブラウザやメールソフトウェア等により約10〜20セッション程度使用すると言われています。
※ | LAN側→WAN側のセッション、WAN側→LAN側のセッションの両方が対象となります。
| IPマスカレードにおける留意事項
| IPマスカレードを使用する場合、初期状態では一部正しく動作しないソフトウェアがあります。
| 例えば、LAN内に以下のような用途で使用するパソコンがある場合、「DMZホスト機能」の設定、または「IPマスカレードテーブル」の設定が必要です。
| 例1）WWWサーバーやFTPサーバーを運用するパソコン。 例2）ネットワークゲームを行うパソコン。 例3）IPSec通信を行うパソコン。
| （LAN内で「WAN側から通信が開始されるソフトウェアを使用する」場合に該当します。）
| 設定方法等については 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る
IPアドレス変換の設定（変換用ネットワークの設定） ・・・変換IPアドレス数：1個 ISPから取得した固定IPアドレスが1個の場合の、IPアドレス変換の設定（変換用ネットワークの設定）について説明します。
メ モ
| 以降、各画面は設定例です。 実際に設定を行う際は、ISPからの情報等を元に設定して下さい。
3. 以下の手順で設定を行って下さい。 ［WAN側 IPマスカレード変換用IPアドレス］欄に、ISPから取得した固定IPアドレスを入力し、［サブネットマスク（変換IPアドレス数）］欄から［255.255.255.255（/32・1個）］を選択して下さい。 ［LAN側 変換後の先頭IPアドレス］欄に、NetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワーク内のIPアドレスを入力して下さい。 NetGenesisのLANポートIPアドレスが工場出荷値（192.168.0.1）の場合、「192.168.0.1」を入力して下さい。 ［変換用ネットワークとIP変換対応表を表示］ボタンをクリック（※）して下さい。
   ※ | 画面の再読込が行われるため、いったん先頭に戻ります。 「IPアドレス変換の設定」欄まで画面をスクロールさせて下さい。
   ［変換用ネットワーク］欄と［IP変換対応表］欄がそれぞれ表示されます。
以上で「IPアドレス変換の設定（変換用ネットワークの設定）は完了です。
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る
セッション情報保持時間の設定 セッション情報保持時間の設定について説明します。 工場出荷値「3分」の場合、以下のようになります。
8192セッション（※1）が使われた状態になる。
最後の通信から3分以上（※2）経過したセッションがある？
ある | ない
3分以上経過したセッションを消去し、 新たなセッション情報を保持することが できるため、他の通信が可能。
新たなセッション情報を 保持できないため通信不可。
※1： | IPマスカレードでは最大8192セッションのデータのやりとりが可能です。
| セッションについては こちら を参照して下さい。
※2： | （NetGenesisが）TCPのセッションクローズを認識した場合、セッション情報保持時間の設定に関係なく、そのセッションを消去します。
特に変更する必要が無い場合、工場出荷値「3分」のままでお使い下さい。 設定を変更する場合は、［▼］をクリックして設定値（時間）を選択して下さい。
［セッション情報保持時間］を変更する際の注意
［セッション情報保持時間］の設定値を工場出荷値（3分）よりも長い時間に設定する場合、インターネットとの通信状況によってはデータの送受信が停止することがあります。
例えば［セッション情報保持時間］を［20時間］に設定した場合、ある1つの通信が終了してもそのセッションは20時間保持され続けるため、NetGenesisの同時使用可能なセッション数・8192を使い切ってしまうことが考えられるためです。
［セッション情報保持時間］を工場出荷値よりも長い時間に設定する場合、インターネットとの通信状況やLAN内のパソコンの台数等を考慮した上で設定するようにして下さい。
チェック！
| NetGenesisが8192セッションを使い切っている場合、SYSLOG上に IP Masquerade session table full と表示されます。（SYSLOGの設定が必要です。）
SYSLOGについては 13-3.SYSLOG設定 を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る
Windows Messenger変換の設定 Windows Messenger変換の設定について説明します。
チェック！
| 本機能はWindows Messenger Ver4.7を使用するための機能です。
Windows Messenger Ver5以降 を使用する場合は、UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能 を使用して下さい。
チェック！
| UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能 を使用する方は、本設定を行わないで下さい。
UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能とWindows Messenger変換を同時に使用することはできません。
Windows Messengerを使用する際の注意
■ | 動作保証対象のソフトウェアバージョン、機能は以下の通りです。
・ | ソフトウェアバージョン：Windows Messenger Ver4.7（※1）
・ | 機能：インスタントメッセージ（文字チャット）（※2）、音声/ビデオチャット
| 上記以外のソフトウェアバージョンや機能については、動作保証外となりますので、あらかじめご了承下さい。 （2008年7月現在）
※1： | Windows Messengerの使い方や操作方法については、Windows Messengerのヘルプ等を参照して下さい。
※2： | インスタントメッセージ（文字チャット）のみを使用する場合、本項目の設定は不要です。
■ | 音声/ビデオチャット機能を使用するためには、グローバルIPアドレスが必要です。
| ISP側から配布されるIPアドレスがプライベートIPアドレスの場合、使用できません。（通信相手も含みます。）
■ | 音声/ビデオチャット機能の接続がうまく行かない場合、Windows Messengerの「接続の設定」の表示内容を確認して下さい。
| Windows Messengerの画面で、「ツール」メニューから「オプション」をクリックして「接続」タブをクリックして下さい
・ | 「現在、直接接続(ファイアウォールなし)で、.NET Messenger Service に接続しています。」と表示されている場合
→ | いったんサインアウトし、再度サインインしてみて下さい。
・ | 「現在、既定のブラウザのHTTPプロキシサーバーの設定を使って.NET Messenger Service に接続しています。」と表示されている場合
→ | Windows Messengerを再インストール（※）して下さい。
※ | Windows Messengerの最新版はMicrosoftやMSNのサイトからダウンロードすることができます。
Windows Messenger Ver4.7を使用する場合は 「音声/ビデオチャット」機能を使用する にチェックを入れて下さい。 チェックを入れることにより、Windows Messenger Ver4.7の「音声/ビデオチャット」機能を使用することが可能になります。
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る
PPTP変換の設定 PPTP変換の設定について説明します。 NetGenesisはVPNの変換機能として「PPTP変換」機能と「IPSecパススルー」機能（※）の2つに対応しており、ルータを介したVPNネットワークを構築することが可能です。
※ | IPSecパススルー機能は、IPマスカレードテーブルに「UDP：500番（IKE）」と「ESP」を設定するか、DMZホスト機能を使用することにより、使用可能になります。
| （本項目では設定できません。）
| 詳しくは 11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時− を参照して下さい。
PPTP変換機能を使用する場合は PPTP変換を有効にする にチェックを入れて下さい。 チェックを入れることにより、LAN内のPPTPクライアントとWAN側のPPTPサーバー間で、PPTPによるVPNネットワークを構築することが可能になります。 （GREプロトコルの変換が有効になります。）
PPTP変換機能を使用する際の注意
■ | 契約しているISPによっては、「PPTP変換を有効にする」にチェックを入れても、WAN側のPPTPサーバーへ接続できない場合があります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等。）
| NetGenesisのLAN内のパソコンからPPTP接続を行う場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
■ | LAN内で運用しているPPTPサーバーへ、WAN側から接続可能とするための設定については 11-1-2.VPNプロトコル（IPSecとPPTP）の扱い（11.サーバー公開やネットワークを行う） を参照して下さい。
| （上記の "PPTP変換を有効にする" にチェックを入れることと、IPマスカレードテーブル設定の両方が必要となります。）
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る