15-3-1.ポートベースVLANの設定
NetGenesisの各ポートをグループ化するための設定について説明します。
メ モ
| ポートベースVLANグループは、最大8グループまで作成可能です。
本設定を行うことにより、異なるグループとの通信を遮断することが可能になり、プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染を予防することが可能になります。
VLAN 未設定時）
| HUBポート（L1〜L4）の通信は特に制限無し。
| プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染の恐れ有り。
ポートベースVLAN 設定時）
| 異なるグループ間の通信を遮断。
| L1 | L2 | L3 | L4
L1 | − | ○ | × | ×
L2 | ○ | − | × | ×
L3 | × | × | − | ○
L4 | × | × | ○ | −
L1とL2は同じグループなので通信可能。
L3とL4は同じグループなので通信可能。
| プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染を予防することが可能。
※ | HUBポート（L1〜L4）だけでなく、ルータポートも含めてグループ化することが可能です。
| （インターネット接続不許可のグループを作成することも可能です。）
| 詳しくは 設定方法 を参照して下さい。
【 設定方法 】
1. メニューの「HUBポートの設定」の中の［VLAN設定］をクリックして下さい。 「VLAN設定」画面が開きます。
2. ［VLAN機能を使用する］と［ポートベースVLANを設定する］の両方にチェックを入れて下さい。
3. グループ化するポートにチェックを入れ、［有効］にチェックを入れて下さい。 （［有効］にチェックを入れないと、そのグループが有効になりません。）
   | L1〜L4 | ： | HUBの各ポートです。
   | ルータ | ： | NetGenesis内部のLANポートです。
   |  |  | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
   端末− |
   各ポートの位置関係（略図）
   HUBポート （L1〜L4） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート
   | −インターネット
   |  |  | 例えば、NetGenesisのLAN内（HUBポート側）からインターネット接続を行う場合、L1〜L4からルータポート（LANポート）を経由し、内部でルータ処理が行われた後にWANポートへ出力されます。
   ルータポート | インターネット 接続 | 設定画面への ログオン
   チェック有り | ○ | ○
   チェック無し | × | ×
   （グループを2つ作成する例）
   |  | 参考：ポートベースVLAN設定例
   チェック！
   | グループのインターネット接続（及び設定画面へのログオン）を許可する場合、必ず「ルータ」ポートにチェックを入れて下さい。
− | ポートベースVLANとタグベースVLANの 両方を設定した場合の動作について | −
ポートベースVLANとタグベースVLANの両方を設定した場合、「両方の条件を満たした場合にのみ通信が可能」となります。
例） | ◆VLAN機能を使用する：チェックあり
・ポートベースVLANを設定する：チェックあり
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | ルータ | 有効
ポートベース グループ1 |  | チェック 無し | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り
（ポートベース グループ2〜8：未設定）
・タグベースVLAN（IEEE 802.1Q）を設定する：チェックあり
| VLAN ID | L1 | L2 | L3 | L4 | ルータ | 有効
タグベース グループ1 | 1 | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り | チェック 有り
※「IEEE 802.1Q タグ制御設定」は省略します。 （タグベース グループ2〜8：未設定）
→ | 上記のように設定した場合、L1ポートは通信できません。
| （ポートベースVLANのL1が「チェック無し」のため。）
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| （NetGenesisの再起動中を行うと（NetGenesisの）HUBがリセットされ、一度リンクが切れます。）
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15-3.VLAN設定 へ戻る 15.HUBポートの設定 へ戻る